도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제12차)

◉ 상도터널 제연설비 설치공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 양녕로의 차량유도시설 설치 후의 차로폭을 제시하기 바람.

- 1단계 : 상도터널입구 삼거리 한강대교 측 접근로 외측 직진차로 폐쇄는 직진 후 일방통행 도로로의 접근성을 고려하여 조정하기 바람.

- 운전자가 전방 차로변경을 인지할 수 있도록 LED 점멸화살표 추가 설치  바람.

- 차로변경 구간에 과속하지 않도록 감속 안내표지판 설치 바람.

- 교통통제 기간에 교통방송 등에 사전 홍보.

- 1, 2단계 공사 중 상도역 교차로 일대 테이퍼 점용으로 인해 상도터널 방면으로 원활한 유턴이 어려울 것으로 판단되고, 유턴후 흑설로 진입 불가능으로 인한 통행 불편이 예상되어, 해당 테이퍼 길이 및 점용구간 조정 또는 공사중 차량 우회로 확보 필요