생활권 공원녹지 조성사업 설계심의 결과

심의개요

□ 일     시 : 2016. 10. 07. (금) 10:00

□ 심의위원(4): 공원녹지정책과장, 공원녹지기획팀장,

공원협력팀장, 서울식물원조성팀장

□ 심의안건 : 중랑구 생활권 공원녹지 조성사업 2건

- 중랑구 면목동 1356번지일대

- 중랑구 면목5동 729-1

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
중랑구	생활권 공원녹지 조성사업	∘위 치 : 면목동 1356 ∘규 모 : 475.6㎡ ∘사업비 : 450백만원 ∘사업내용 - 수목 식재 - 파고라, 의자, 운동시설 설치 - 공원등, cctv 설치	조건부	∘공통사항 - 주민협의체를 구성하여 공동체 활성화 방안을 강구하고 주민참여 공원녹지 조성 ∘시설공 - 파고라, 의자 등 시설물 도입 시에는 “공원시설 색채 디자인 가이드라인”을 적용하여 설계할 것. (운동기구, 분전함, 공원등주, 철재휀스 - 기와진회색, 목재 - 고궁갈색) - 개비온 옹벽 D는 노출콘크리트 옹벽으로 변경하고 벽면 녹화할 것 ※ 녹지량 확충을 위해 옹벽녹화 가능한 곳은 최대한 반영할 것 - 불법 주정차로 인한 녹지 훼손 방지를 위해 대상지 경계에 계획한 볼라드는 차량에 의해 파손되기 쉬우므로 도로경계석 (H250)설치 검토 ∘식재공 - 자작나무(15주)는 북부수종으로 하자 발생률이 높아 유지관리에 어려우므로 다른 수종으로 교체 검토 - 소나무과 수목은 소나무 재선충 대비 대체 수종 검토 ‣부득이 소나무를 식재할 경우에는 생산 확인증 등 소나무류 생산유통에 대한 자료 확인(검수)을 철저히 하고, 예방 나무주사를 시행한지 1년 이상~2년 이내인 소나무류로 식재 ※소나무재선충병 예방 및 확산방지 추진계획 <자연생태과-2748(2016.2.12.)> ‣소나무 식재 후 고사된 경우 국립산림 과학원에 시료 검사의뢰 후 미감염 확인시 1.5cm이하로 파쇄 ∘전기공 - 공원등기구는 인근 주택 빛 공해을 최대한 방지할 수 있는 컷오프형(당초: 확장형) 으로 교체
중랑구	생활권 공원녹지 조성사업	∘위 치 : 면목동 729-1 ∘규 모 : 1,410㎡ ∘사업비 : 150백만원 ∘사업내용 - 수목 식재 - 파고라, 의자, 운동시설 설치 - 공원등, cctv 설치	재심의	∘공간 및 동선계획, 공원 이용측면을 고려 하여 ∘대상지 인근 노후된 휴게공간을 포함한 종합계획(안) 작성 후 재심의