생활권 공원녹지 조성사업 설계 재심의 결과

심의개요

□ 일     시 : 2016. 10. 27. (목) 16:00

□ 심의위원(5): 공원녹지정책과장, 공원녹지기획팀장, 공원협력팀장

녹지관리팀장, 서울식물원조성팀장

□ 심의안건 : 중랑구 생활권 공원녹지 조성사업(면목5동 729-1)

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
중랑구	생활권 공원녹지 조성사업	[당 초] ∘위 치 : 면목동 729-1 ∘규 모 : 1,410㎡ ∘사업비 : 150백만원 ∘사업내용 - 수목 식재 - 파고라, 의자, 운동시설 설치 - 공원등, cctv 설치 [변 경] ∘위 치 : 면목동 729-1 ∘규 모 : 2,420㎡ ∘사업비 : 233백만원 ※ 변경사유 - 공간 및 동선계획, 공원 이용 측면을 고려하여 대상지 인근 노후 휴게공간을 포함한 종합 계획 작성 필요 (1차 설계심의 결과)	조건부	∘공통사항 - 주민협의체를 구성하여 공동체 활성화 방안을 강구하고 주민참여 공원녹지 조성 ∘공간계획 - 운동공간은 산책하면서 운동기구를 이용할 수 있도록 포켓형식으로 2~3개 공간으로 분산배치 - 초화원은 휴게공간과 디딤석 포장 구간을 삭제하고, 유지관리에 용이한 식재계획으로 변경 검토 ∘식재공 - 사면은 유지관리가 용이한 수크령, 물억새 등을 식재하여 경관연출하고 - 사면에 계획된 유실수는 대상지내 평지에 식재 - 배드민턴장 주변 명자나무 수종변경 - 제방에 계획된 산벚나무 재검토 (인근 벚나무 수종 파악 후 수종선택) ∘시설공 - 파고라, 의자 등 시설물 도입 시에는 “공원시설 색채 디자인 가이드라인”을 적용하여 설계할 것 (운동기구, 분전함, 철재휀스 - 기와진회색, 목재 - 고궁갈색) - 목재계단 난간은 유지관리 및 경관적 측면을 고려하여 목재난간으로 변경(당초 PP로프) - 파고라는 그늘을 제공하고 비를 피할 수 있도록 조치할 것 ∘포장공 - 커뮤니티공간 포장 면적을 줄이고, 데크 포장은 보행로와 동일한 포장으로 변경 - 동일 재질의 포장 구간에 공간구분을 위한 경계석 설치는 불필요하므로 삭제 ∘설계심의 조치결과 반영한 조경계획을 사전에 우리시와 협의 후 조치결과 제출 ∘산출된 사업비(233백만원)보다 절감할 수 있는 방안을 모색하여 기본계획을 작성할 것