- 2018년도 옥상녹화·텃밭조성 사업 -

설  계  심  의   결  과

○ 심의요구자 : 강북구(공원녹지과)

○ 대  상  지 : 건강가정다문화가족지원센터

○ 심 의 일 자 : 2018. 2. 8.(목)

○ 심 의 구 분 : 자체

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

겨울철 경관을 고려하여 사철나무, 눈주목, 눈향나무, 로켓향나무 등 상록성 수목의 식재 비중을 높이도록 할 것.

파고라, 의자, 트랠리스 등 시설물 기초부 설치시 기존 슬라브의 방수층이 훼손되지 않는 공법(독립기초 콘크리트 등)으로 설계하고, 특히파고라 기초부는 안전성이 확보될 수 있도록 고정 방법을 검토하여 구체적으로 도면에 표기할 것.

텃밭의 경우 1개면(W0.5m×L3.5m)에 대해서는 중앙으로 이동(병합)하여 1개면(W1.5m×L3.5m)으로 조성하는 방안을 검토하고, 북쪽면에접한 (횡단)통행로를 설치해 이용편의성을 도모하는 방안을 검토할 것.

옥탑시설에 대해서는 옥탑부 배수계통(수직드레인, 선홈통)을 검토하고, 그 우배수가 사업대상지 내로 유입될 시 처리방법을 도서에 명기할 것

목재는 방부․건조 등 품질에 대한 사항을 철저히 확인하고 설계도서 상에 표기하되, 측면 마감처리에 대해서도 도면에 표기 할 것.

옥외안내판은 우리시 “옥상녹화·텃밭 조성사업 안내시설 제작요령”에 의거하여 제작하고, 건물 입구(벽면부착)에 설치할 것.

방수공사(보수포함)에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을 명시할 것.(권장사항: 10년간의 방수 보증을 받을 것)

공사 착공 전 기 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한 안전성 검토 확인(담당자)을 받고 관련 도서를 제출할 것.

※ 항목별 현장적용여부를 설계심의 지적사항 조치결과서 양식에 맞게 작성하고, 반영된 도면, 내역서 등을 반드시 포함하여 제출할 것.