「2016년 옥상녹화‧텃밭 조성 사업」

설계심의 지적사항 결과보고서

○ 대 상 지 : 신림119안전센터, 난곡119안전센터

○ 위    치 : 관악구 봉천로 202, 난곡로 243

○ 면    적 : 485.9㎡ (조경면적:373.94,녹지면적 305.66㎡, 녹지율 81.7%)

- 신림119안전센터 : 247.13㎡(조경면적:187.56, 녹지면적 156.15, 녹지율 83.25%)

- 난곡119안전센터 : 238.83㎡(조경면적:186.38, 녹지면적 149.51, 녹지율 80.21%)

○ 녹화유형 : 경량형 173.89㎡, 혼합형 42.4㎡, 중량형 269.68㎡

- 신림119안전센터 : 경량형 141.3㎡, 혼합형 42.4㎡, 중량형 63.43㎡

- 난곡119안전센터 : 경량형 32.59㎡, 중량형 206.25㎡

○ 용 역 사 : 원은건설 ㈜ (설계자:박은희)

○ 사 업 비 : 177,011천원

※ 구조안전진단비 10,340천원, 설계비 10,671천원, 공사비 156,000천원)

연번	설계심의 내용	반영 여부	조치내용	비고
1	인공토양이 식재 후 외부로 노출되어 경관저해 등이 발생되지 않도록 멀칭 강화 및 배식에 유의할 것	O	화산석 멀칭재 298㎡ 반영
2	난곡119안전센터와 신림119안전센터의 식재패턴과 동선, 포장재 등은 대상지의 특성과 이용 등을 고려한 디자인이 되도록 계획할 것	O	대상지 현황 및 이용을 고려하여 주동선 관리동선 구분 하고, 교목, 관목, 초화류 계획
3	신림119안전센터의 옥상층 난간 끝부분(주열 기준점)에 위치한 정체구간은 안전성 확보를 위해 대기공간 등을 조성할 것	O	시공시 대상지 현장 여건 및 이용 현황을 고려하여 반영
4	플랜터는 주변과 어울리는 재료와 색상으로 계획하고, 이용자의 안전성과 접근성을 고려하여 단높이를 0.3m 이하로 조정하거나, 다단형 등 으로 검토할 것	O	플랜터는 주변경관을 고려하여 점토벽돌(핑크)로 반영 하고 조적 계단(2단) 설치

연번	설계심의 내용	반영 여부	조치내용	비고
5	옥상녹화지로 진입하는 계단은 녹화지에서 경사로 또는 계단 등 으로 처리할 것	O	녹화지에서 조적 계단(2단)으로 반영
6	시설물·포장에 사용 되는 목재는 방부․건조 등 품질에 대한 사항을 철저히 확인할 것	O	시방서 반영 및 시공시 철저 확인
7	방수공사(보수포함)에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을 명시할 것(권장사항 : 10년간의 방수 보증을 받을 것)	O	시방서 반영
8	공사 착공 전기 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한 안전성 검토 확인(담당자)을 받고 관련 도서를 제출할 것	O	안전성 검토 완료

붙임 :설계도면, 설계내역서, 시방서