도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제11차)

◉ 신림~봉천터널 도로건설공사 2공구 : 조건부 시행

- 기존 관로 처리 계획을 상수도본부와 협의하기 바람

- 4-1단계 공사는 굴착시 보행자와 사고 위험성이 있으므로 7단계 공사중처리계획을 참조하여 공사를 시행하기 바람

- 1-1단계, 1-3단계, 1-4단계 굴착 끝구간 공사시 인근 건물주와 협의하여 출입구 폐쇄 여부를 검토하기 바람

- 4-4단계 공사는 2일간 공사로 변경하기 바람

- 6-1, 6-2단계 공사시 공사장비의 회전반경을 고려하여 점유폭을 조정하기 바람

- 2-2, 9-2단계는 우회전 차로는 대향차로를 이용하는 방안을 검토하기 바라며, 이면도로 우회도로 안내도 병행하기 바람

- 공사 완료 도면은 교통섬을 확장하여 우회전차로와 직진차로가 상충되지 않게 변경하기 바라며, 시거확보를 위해 정지선 등을 조정하기 바람