① 지열히트펌프 개요(광암)

구 분		내 용
건물 개요		총 5층 (지하1층, 지상4층) (연면적 : 2,692 ㎡)
주요 설비		히트펌프, 순환펌프, 저탕탱크 등
설계 및 시공사		설계 : ㈜신우엔지니어링 시공 : ㈜동양설비
히트펌프 제조사		㈜신성엔지니어링
준공년도		2012 년 12 월
설치용량		히트펌프 : 423.6 ㎾ (120 usRT, 105.9 kW × 4대) 축 열 조 : 1.5 톤 (탱크재질 : STS304 )
천공방식		폐쇄형 ( 150 m), 간격 : 6m, 48 공
냉난방 분담률		냉방 : 총 설계부하 364㎾ 중 % 담당 난방 : 총 설계부하 342㎾ 중 % 담당
사용처		지상 1 ~ 3 층 : 지열히트펌프 급탕 : 지열히트펌프
COP	히트펌프	설계 : 냉방 4.42, 난방 3.53 운영 :
	시스템 전체*	설계 : 냉방 , 난방 운영 :
설비 내구연한 (교체시기)		히트펌프 : 9 년( 시간) 지중열교환기 : 50 년( 시간) 순환펌프 : 11 년( 시간) 기타설비 : 3 년( 시간)
투자비 (입상배관 별도)		503 백만원(4.2백만원/usRT)
전력사용종별		산업용
전력계약용량		kWh
급탕 적용여부		적용

* 히트펌프, 지중열교환용 펌프 및 순환펌프에 사용되는 총 전력량을 고려하여 산출한 종합 COP를 의미

② 월별 지열히트펌프 전력사용량 및 요금(최근 3개년 실적)

시기		전력사용량* (kWh)	전력요금(원)		지열히트펌프 생산 에너지**		비고
년	월		기본 요금	사용 요금	난방 (Gcal)	냉방 (Gcal)
12	1~4	505kWh		52,015	3.26
	5~8	505kWh		56,055	3.26
	9~12	505kWh		43,935	3.26
13	1~4	12,751kWh		1,249,598	82.27
	5~8	12,751kWh		1,211,345	82.27
	9~12	12,751kWh		1,198,594	82.27
14	1~4	12,751kWh		1,338,855	82.27
	5~8	12,751kWh		1,402,610	82.27
	9~12	12,751kWh		1,275,100	82.27
15	1~4	3,166kWh		341,949	20.4

* 전력사용량은 히트펌프 및 순환펌프 등 지열히트펌프 구동을 위한 전기사용량을 의미

** 생산 에너지는 히트펌프를 통해 공급되는 열량으로 손실분을 포함

③ 기타 신재생에너지 설비

항 목	태양열	연료전지	태양광 (고정식)	집광채광	BIPV
시설용량	㎡	㎾	810 ㎾ 민자사업	개소	㎾
신재생에너지 생산량(kWh)***
사용처		열 : 전기 :
투자비(백만원)			1,947

- 전체 에너지 사용량의       %를 신재생에너지로 생산

(의무량은       %)

④ 신재생에너지 활용 애로사항 (구체적으로 기재할 것)

-

⑤ 신재생에너지 설비 전경 사진을 첨부할 것

< 건물전경 >	< 지열 히트펌프 >
< 순환펌프 >	< 기타 신재생에너지설비 >

⑥ 신재생에너지 설비 담당자 실명 및 연락처 기재할 것

- 정수시설과 박희준 02-3146-5372