도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(18차)

◉ 신천펌프장 유입관로 개량공사 : 조건부 시행

1. 오금로 10단계, 11단계 공사시 중앙선 차로선형이 불량함으로 교차로상 직진유도선 추가하기 바람

2. 오금로 9단계 버스정류장 부근 공사시에는 버스정류장을 임시 이전하여 공사를 진행하기 바람

3. 오금로 8단계 공사시 7단계처럼 횡단보도 앞 테이퍼를 추가하여 사고가 발생하지 않도록 하기 바람

4. 오금로 1단계 공사시 좌회전이 용이하도록 회전반경을 확보하기 바라며, 신호수를 배치하여 공사를 시행하기 바람

5. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)