추석대비 교량시설물 안전점검 보고서(1)

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	서강대교	본교 3차로 교면포장 불량	’15년 정밀점검 용역 결과에 따라 조치 예정	(1-1)
		보도부 강화유리난간 균열 발생	이상이 발견된 난간 분리 해체 후 재사용 가능 여부 검토	(1-2)
2	한강대교	게르버 신교 A2 신축이음부 핑거 및 후타 파손	하자보수 예정	(2-1)
		게르버 신교 J6 탄성죠인트 포장접합부 균열	하자보수 예정	(2-2)
3				(3-1)
				(3-2)
				(3-3)
				(3-4)
				(3-5)
				(3-6)
				(3-7)
4				(4-1)
				(4-2)
				(4-3)
				(4-4)
				(4-5)
				(4-6)
5				(5-1)
				(5-2)
				(5-3)
				(5-4)
				(5-5)
				(5-6)

□ 점검 및 정비 사진

1-1 : 교면포장 불량 (서강대교 본교 3차로)	정비 후
1-2 : 보도부 강화유리난간 균열 발생 (서강대교)	정비 후
2-1 : 신축이음부 핑거 및 후타 파손 (한강대교 게르버 신교 A2)	정비 후