추석대비 교량시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	광진교	특이사항 없음 (보수공사 진행중)
2	잠실철교	(상류 S7) 배수구 덮개 유실	15년 잠실철교 보수공사 정비 예정	(2-1)
		(잠실철교 상류 S16) 배수구 덮개 설치불량	15년 잠실철교 보수공사 정비 예정	(2-2)
3	성수대교	(본교 상류 P6～P7) 보도부 난간 볼트 탈락	15년 일상유지보수 정비 예정	(3-1)
		(본교 상류 P7～P8) 유도배수로 식생	15년 일상유지보수 정비 예정	(3-2)
4	한강대교	(노들섬 상행) 아스팔트 포장 망상균열	서부도로사업소에 통보하여 보수 요청(2015.09.04.)	(4-1)
		(노들카페 앞) 한강전망대 안내간판 지주 파손 및 볼트 풀림	한강사업본부에 통보하여 보수 요청(2015.09.08.)	(4-2)
		(게르버 신교 A1) 아스팔트 포트홀	15년 일상유지보수 정비 완료	(4-3)
		(게르버 신교 P4) 탄성조인트 소성 변형	15년 일상유지보수 정비 예정	(4-4)
5	서강대교	(본교 상류 P8) 교각 코핑 하부 전선 처짐	노출 전선 제거 (현장조치)	(5-1)
		(본교 P5) 보도부 접속철판 이음부 용접부 손상	15년 일상유지보수 정비 예정	(5-2)
		(닐센아치부) 보도부 포장 포트홀	15년 일상유지보수 정비 예정	(5-3)
		(상류 전망대 P15) 바닥데크 볼트 이탈	15년 일상유지보수 정비 예정	(5-4)

□ 점검 및 정비 사진

2-1 : 배수구 덮개 유실 (잠실철교 상류 S7)	정비 후
2-2 : 배수구 덮개 설치불량 (잠실철교 상류 S16)	정비 후
3-1 : 보도부 난간 볼트 탈락 (성수대교 본교 상류 P6-P7)	정비 후

3-2 : 유도배수로 식생 (성수대교 본교 상류 P7-P8)		정비 후
4-1 : 아스팔트 포장 망상균열 (한강대교 노들섬 상행)		정비 후
4-2 : 한강전망대 안내간판 지주 파손 및 볼트 풀림 (한강대교 노들카페 앞)		정비 후

4-3 : 아스팔트 포트홀 발생 (한강대교 게르버 신교 A1)	정비 후
4-4 : 탄성조인트 소성 변형 (한강대교 게르버 신교 P4)	정비 후
5-1 : 교각 코핑 하부 전선 처짐 (서강대교 본교 상류 P8)	정비 후

5-2 : 보도부 접속철판 이음부 용접부 손상 (서강대교 본교 상류 P5)	정비 후
5-3 : 보도부 포장 포트홀 (서강대교 닐센아치 보도부)	정비 후
5-4 : 바닥데크 볼트 이탈 (서강대교 상류 전망대 P15 )	정비 후