여름철 일제안전점검 결과보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘14. 7. 10(목) ~ 7. 28(월)

○ 점검형태 :  특정관리대상 시설 20개소 직원 자체 점검

○ 점검반 구성 : 시설물 담당 직원 5명 참여

○ 점검대상시설의 수량 및 금번 점검실적

- 전체 점검대상 총 20건 중 금번 점검시 20건(100%) 점검 실시

□ 점검결과 총평

○ 특정관리 대상 시설 법정외 시설물 20개소 유지 보수가 용이한 상태임

○ 장마와 태풍으로 인해 아스팔트 포트홀이 다수 발생 및 배수로 쓰레기 적치 등이 주요 지적 사항임

□ 잘된 점

○ 비교적 규모가 적은 법정외 시설물로서 유지 관리가 양호한 상태임

□ 지적사항 및 조치계획

< 지적사항 > - 총 10 건

구 분		총계	안전시설 미비	재난관리체계 미흡	구조물 변형·손상 등	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	기타*
건수		10			5		5
도로시설	교량
	고가차도	3			1(포트홀)		2 (배수로 청소)
	지하차도	5			2(포트홀)		3 (배수로 청소)
	입체교차
	복개 구조물	2			2(포트홀)

* 기타 : 관계법규상의 안전점검·검사 미이행 등

< 조치계획 >

구 분	총계	현장 시정조치	일정기간내 시정조치			기타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수	10	10

* 기타 : 예산 확보 후 보수·보강공사 시행 예정 등

□ 지적 및 조치사항

점검대상 (시설 등)	지 적 사 항		조 치 사 항
	유형구분*	세부내용	조치기한	조치내용(계획)
목동교 서측지하차도	기타	‣ 배수로 쓰레기 적치	’14.7.	‣ 즉시청소완료
구로역지하차도	기타	‣ 배수로 쓰레기 적치 ‣ 구로역에서 경인로 방향 포트홀 발생	’14.7.	‣ 즉시청소완료 ‣ 보수완료
오목교 서측지하차도	기타	‣ 배수로내 이물질 적치	’14.7.	‣ 즉시청소완료
오류철도 고가차도	기타	‣ 배수구 막힘	’14.7.	‣ 정비완료
가마산고가차도	기타	‣ 배수로 청소 불량 ‣ 도로소파	’14.7.	‣ 즉시청소완료 ‣ 보수완료
염창IC 하부복개	기타	‣ 도로소파 2개소	’14.7.	‣ 보수완료
개화지하차도	기타	‣ 도로소파 1개소	’14.7.	‣ 보수완료

* 유형구분 : 안전시설 미비, 재난관리체계 미흡, 구족물 변형·손상 등, 전기·가스·기계·소방설비 등 미흡, 기타