도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제14차)

◉ 오류동 118-39 외 1개소 송배수관 정비공사 : 조건부 시행

- 1단계 직진차량은 직진이 어려워 유턴후 진입이 가능하도록 안내도 설치 및 교통통제수 배치

- 가로구간 공사시 이면도로 진출입이 어려운 구간은 안내계획 수립, 공사구간 조정, 통제수 배치 등을 통해 불편이 없도로 하기 바람

- 1단계 좌회전시 회전반경이 적어 사고위험성이 있으므로 조정하기 바람

- 유턴 폐지 지점은 안내도 배치 및 통제수를 배치하여 안내하기 바람

- 공사시 사전에 안내를 강화하기 바람