외부전문가 기동점검단 점검결과 보고서

점검일 점검자	공사명	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	조치유형 (사진번호)
2015. 1.20	한강나들목 시설 및 개선공사(낙천정)	지하차도	방음벽 보강 스트럿의 방음벽 부분 띠장과 방음벽 기둥사이 공간에 각재를 채워 버팀역할을 원할히 수행할 수 있도록 할 것	버텀재 보강 필요	보완시공 (사진1)
			방음벽 지지용 가시설 점검(wire와 strut에 가해지는 정반력이 Bolt에 작용함)	공사완료전에 Bolt의 전단력을 검토하여 재채결이나 상태 점검 필요	기타 (사진2)
			Box 본체 상부슬래브 하면에 균열이 다소 발생	균열진행여부를 관찰하고 0.3mm이상의 균열에 대해서는 보수 시행 필요	기타 (사진3)
			지보공 기둥 상단부에 누수흔적	누수여부를 지속적으로 관찰하여 보수 시행 필요	보완시공 (사진4)
			추진강관 사이공간의 마감(마대쌓기)	마감 충진 실시 필요	보완시공 (사진5)
			이동용 분전반 접지 내용 누락	접지 저항치 기록하여 100Ω이하로 관리 필요	기타 (사진6)
			발진기지 상부 마대에 이물질 퇴적	낙하위험 요인 제거 요망	기타 (사진7)
			토류판에 합판을 덧대어 합벽처리하는 부분 점검(토류판 요철부 및 이물질)	합벽 콘크리트 타설전에 토류판의 이물질 제거 및 요철부 정리 확인 후 시공	기타 (사진8)

<붙임>

점검결과 현장사진

□ 공사명 : 한강나들목 시설 및 개선공사(낙천정)
사진설명	띠장과 방음벽 기둥사이 공간 보강 필요	【사진 1】

□ 공사명 : 한강나들목 시설 및 개선공사(낙천정)
사진설명	방음벽 지지용 가시설 점검 필요 (wire와 strut에 가해지는 정반력이 Bolt에 작용함)	【사진 2】

점검결과 현장사진

□ 공사명 : 한강나들목 시설 및 개선공사(낙천정)
사진설명	Box 본체 상부슬래브 하면에 균열이 다소 발생	【사진 3】

□ 공사명 : 한강나들목 시설 및 개선공사(낙천정)
사진설명	지보공 기둥 상단부에 누수흔적	【사진 4】

점검결과 현장사진

□ 공사명 : 한강나들목 시설 및 개선공사(낙천정)
사진설명	추진강관 사이공간의 마감(마대쌓기)	【사진 5】

□ 공사명 : 한강나들목 시설 및 개선공사(낙천정)
사진설명	이동용 분전반 접지 내용 누락(저항치 기록하여 100Ω이하 관리)	【사진 6】

점검결과 현장사진

□ 공사명 : 한강나들목 시설 및 개선공사(낙천정)
사진설명	발진기지 상부 마대에 이물질 낙하 위험	【사진 7】

□ 공사명 : 한강나들목 시설 및 개선공사(낙천정)
사진설명	토류판에 합판을 덧대어 합벽처리하는 부분 점검 (토류판 요철부 및 이물질 제거)	【사진 8】