문서번호
결재일자
공개여부
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	정수시설과장

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

유해위험 기계기구 안전검사

결과 및 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  6.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

유해위험 기계기구 안전검사 결과 및 정비계획

유해 위험 기계 기구에 대한 정기검사 결과 및 시정지시(불합격) 판정받은 컨베이어 벨트(2대)를 긴급히 정비한 후 재 검정을 의뢰하고자 함

Ⅰ		현황

□ 설비현황

◯ 현 황 : 4종 40대

총대수	크레인	호이스트	압력용기	컨베이어	비고
40	8	11	19	2

◯ 검사주기 및 적용대상

- 검사주기 : 최초 3년 이후 2년마다

- 적용대상 : 크레인, 호이스트, 압력용기, 컨베이어

◯ 관련법령 :「산업안전보건법」제36조 1 (안전검사)

- 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 최초안전검사를 실시하여야 하며, 그 이후부터는 2년마다 검사

□ 19년 정기검사 개요

◯ 일 자 : 2019. 05. 16

◯ 대 상 : 총 40대 중 19대(천장주행크레인 3대, 모노레일식 호이스트   7대, 압력용기 7대,　컨베이어 2대)

◯ 검사 기관 : 대한산업안전협회 경기북부지회 검사관 황성민

◯ 검사대상 위치 및 유효기간

연번	설비명	용량	설치위치	검사유효기간			검사기관	비고
1	크레인	15t	송수펌프실	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
2	호이스트	2t	C-회수(1층)	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
3	호이스트	2t	C-회수(B1층)	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
4	호이스트	2t	C-취수염소(강북1)	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
5	호이스트	2t	C-취수염소(강북2)	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
6	호이스트	5t	1.2계열여과지	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
7	호이스트	5t	3.4계열침전지	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
8	압력용기	3㎥	E-활성1	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
9	압력용기	3㎥	E-활성2	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
10	압력용기	1㎥	3.4계열침전지	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
11	압력용기	1㎥	탈수기동2층	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
12	압력용기	1㎥	탈수기동지하	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
13	압력용기	0.14㎥	E-활성드A	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
14	압력용기	0.14㎥	E-활성드B	2017.05.10	-	2019.05.09	대한산업안전협회	2년
15	크레인	20t	고도중계펌프	2017.09.28	-	2019.09.27	대한산업안전협회	2년
16	크레인	20t	고도중계펌프	2017.09.28	-	2019.09.27	대한산업안전협회	2년
17	호이스트	2t	고도회수펌프	2017.09.28	-	2019.09.27	대한산업안전협회	2년
18	컨베이어	67.7㎥	탈수기동(2층)				대한산업안전협회	2년
19	컨베이어	67.7㎥	탈수기동(2층)				대한산업안전협회	2년
검사수량 : 크레인3대, 호이스트 : 7대, 압력용기 : 7대, 컨베이어 : 2대 (총:19대)
20	크레인	5t	C-탈수(안쪽)	2018.04.12	-		대한산업안전협회	2020.8.3
21	크레인	5t	C-탈수(입구)	2018.04.12	-		대한산업안전협회	2021.4.8
22	크레인	15t	취수펌프실(강북)	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
23	크레인	15t	취수펌프실(구의1)	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
24	크레인	15t	취수펌프실(구의2)	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
25	호이스트	2t	C-취수염소(구의1)	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
26	호이스트	2t	C-취수염소(구의2)	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
27	호이스트	2t	정수장염소1	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
28	호이스트	2t	정수장염소2	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
29	압력용기	60㎥	송수펌프에어챔버	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
30	압력용기	60㎥	송수펌프에어챔버	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
31	압력용기	60㎥	송수펌프에어챔버	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
32	압력용기	60㎥	송수펌프에어챔버	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
33	압력용기	60㎥	송수펌프에어챔버	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
34	압력용기	60㎥	송수펌프에어챔버	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
35	압력용기	57㎥	취수펌프에어챔버(구의1)	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
36	압력용기	57㎥	취수펌프에어챔버(구의2)	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
37	압력용기	57㎥	취수펌프에어챔버(뚝도1)	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
38	압력용기	57㎥	취수펌프에어챔버(뚝도2)	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
39	압력용기	57㎥	취수펌프에어챔버(뚝도3)	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
40	압력용기	2㎥	3.4계열여과지	2018.05.11	-	2020.05.10	대한산업안전협회	2년
검사수량 ; 크레인5대, 호이스트 : 4대, 압력용기 : 12대 (총21대)
황의병 : 대한산업안전협회 경기북부지회, *************, 031-876-0281

Ⅱ		점검결과

□ 검사결과

◯ 시정사항 : 탈수기동 컨베이어 2개소 시정지시

◯ 권고사항 : 중계펌프장 5t 크레인 장력조절

연번	설비명	용량	설치위치	비고
1	크레인	15t	송수펌프실	합격
2	호이스트	2t	C-회수(1층)	합격
3	호이스트	2t	C-회수(B1층)	합격
4	호이스트	2t	C-취수염소(강북1)	합격
5	호이스트	2t	C-취수염소(강북2)	합격
6	호이스트	5t	1.2계열여과지	합격
7	호이스트	5t	3.4계열여과지	합격
8	압력용기	3㎥	E-활성1	합격
9	압력용기	3㎥	E-활성2	합격
10	압력용기	1㎥	3.4계열침전지	합격
11	압력용기	1㎥	탈수기동2층	합격
12	압력용기	1㎥	탈수기동지하	합격
13	압력용기	0.14㎥	E-활성드A	합격
14	압력용기	0.14㎥	E-활성드B	합격
15	컨베이어	23m	탈수기동(2층)	불합격
16	컨베이어	23m	탈수기동(2층)	불합격
17	크레인	20t	고도중계펌프	합격
18	크레인	20t	고도중계펌프	합격
19	호이스트	2t	고도회수조	합격
검사수량 : 크레인3대, 호이스트 : 7대, 압력용기 : 7대, 컨베이어 : 2대 (총: 19대)

□ 지적사항

◯ 컨베이어 개구부 덮개 미설치, 벨트 롤 덮개 미설치

◯ 방수포제거, 울 미설치, 스피커 미설치

ㅇ개구부 덮개 미설치	ㅇ컨베이어 벨트 롤 덮개 미설치
ㅇ방수포 제거, 울 미설치	ㅇ스피커 미설치

◯ 중계펌프장 5t크레인(권고사항)

- 5t크레인 장력조절

Ⅲ		정비계획

◯ 교체방법 : 기계설비 장기계속 단가계약 업체에 작업지시

◯ 계약업체 : 에너지관리기술(주)(대표 심수섭)

◯ 정비기간 : 2019. 06. 03  ~ 07. 02(30일)

◯ 소요예산 : 약 15,730천원

◯ 행정사항 : 정비완료 후 재 검사의뢰

Ⅳ		추진일정

◯  컨베이어 안전시설 정비 완료 --------------- ‘19. 6월 중.

◯  안전검사(재) ------------------------------ ‘19. 7월 중.

첨부 : 작업지시서 1부.  끝.