도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제13차)

◉ 은마아파트 입구 ~ 대치 우성아파트 간 지중화 공사 : 조건부 시행

- 관로공사 횡단면도를 제시하기 바람(한국전력공사 표준 굴착도)

- 보도구간(2-2) 작업 차량 위치를 변경하여 보행구간 확대 필요

- 1구간 (3-3) 통제수를 배치하여 보행신호시 우회전 및 좌회전이 가능하도록 운영하기 바람

- 2구간 3~4단계처럼 테이퍼가 짧은 단계는 1:7의 비율로 테이퍼를 확보하여 공사를 시행하기 바람

- 라바콘은 가급적 대향차로를 분리하는 경우에 사용하고 차로 운영은 임시노면 테이프를 이용하기 바람

- 2구간 3-2, 4-2단계 처럼 작업차량이 점유공간을 초과하는 단계는 적정 작업공간을 확보할수 있도록 교통처리계획을 재수립하기 바람

- 공사구간은 학원가 근처로 야간에 보행자(학생) 및 통학차량이 많은 구간이므로 공사시간을 30분정도 늦추어 공사를 시행하기 바람

- 보도(3-2) 유턴 우회도로 안내도를 배치하기 바람