작업지시(감독) 의뢰서

수       신 : 성보건영(주) 대표 오희숙, ㈜대한콘설탄트 대표 이영민

지 시 번 호 : 환경정비

공  사   명 : 2020년 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사

작업지시 및 감독요청일자 : 2020. 8. 4.(화)

작 업 기 간 : 2020. 8. 6.(목)~2020. 9.18.(금)

내       용 : 아래 공사개요에 의거 공사완료(감독) 후 2020. 9. 18.일까지 작업 전․중․후 사진 및 현장조사서를 첨부하여 보고 바랍니다.

공 사 개 요

연번	지시번호	위치	실규격	작업조건	지시사항	비고
1	밸브정비-19	불광동 42-12	150mm	야간	개폐불가(고착) 공기밸브 철개교체
2	밸브정비-20	응암동 30-1	300mm	야간	개폐불가(고착) 제수밸브 철개교체

※ 공사전 시공감리 입회하에 자재검수 철저(결산일지에 보고)

기 타 사 항

- 안전 지시(감독)사항

1) 밸브실 공사를 시행할 경우에는 안전사고 예방을 위한 안전시설 및 “맨홀 공사중”임을 표시하는 공사안내간판 등을 교통개방 시까지 설치 및 유지관리하고 보도공사장은 공사장 안내(관리)요원에 대한 배치기준에 따라 조치

2) 밸브실 점검 및 정비를 위하여 밸브실 내 출입 시에는 반드시 산소농도 등 유해가스 유무를 측정한 후 출입하고, 밸브실 내에서 작업 시 계속해서 환기가 되도록 조치하여 질식사(窒息死) 등 안전사고 예방(출입전 산소농도 확인)

3) 가스, 통신, 한전 등 지하 매설물도를 확인하여 안전조치를 취하고, 관계기관 입회하에 공사 시행

- 시공 지시(감독)사항

1) 주요 간선도로(4차선초과). 공기밸브실은 철개뚜껑 이탈방지 기능 철개를 사용하여 시공

2) 공사완료 후 잔토 등 공사잔재는 즉시 반출 후 물청소 실시하며, 일일 작업 폐기물 발생 확인서 작성후 보고

3) 출퇴근 시간대에서는 교통체증을 초래하는 자재 반입·반출 등 일체의 공사행위 금지

4) 이면도로 등 뒷골목은 발생잔토 반출 및 안전 휀스 설치로 시민 통행불편 해소

5) 공사로 인한 분진, 소음 등 환경오염 발생 방지

6) 공사완료 후 철개뚜껑에 차선이 도색되어 있는 경우에는 포장면의 차선 도색방향과 일치되도록 뚜껑을 원 위치에 정확히 설치

7) 굴착된 부분에 대하여 모래로 되메우기를 한 후 물다짐을 실시

서부수도사업소장(시설관리과장)

☏ 3146-3500, fax 3146-3739