작업지시 내역서

일 자 : 2015. 8. 26

구분 장소	작업지시 내역	비 고
하천수위	- 랜컨버터 교체 : 계성교, 증산교 - 음파식수위계 콘트롤러 보수 : 계성교, 기아대교 - 음파식수위계 센서 보수 : 계성교, 노원교 - 밧데리, 밧데리충전기 교체 : 계성교 - DC/AC 인버터 교체 : 계성교, 노원교 - 전원용 낙뢰 보호기 교체 : 성동교
하천영상 (CCTV)	- 피뢰침(방사형) 설치 : 상도교
현 장/ 서울안전 통합 상황실	- 강우량관측소 48개소, 하천수위 관측소 24개소, 하천영상시스템 22개소 및 자치구 수방공유PC 25개소 점검 (※ 하천수위관측소 접지상태 점검 포함) - 강우감지센서 및 제어기(2개소) 점검	태풍대비 정기점검

신속하게 작업지시 내역을 실시하고, 그 결과를 2015. 9. 11 한 제출할 것.

지방전산주사  국  정  화 (인)