작업지시 내역서

일 자 : 2015. 10. 6.

구분 장소	작업지시 내역	비 고
하천수위	- 접지 보강 작업 : 장월교, 계성교, 용두교, 도림교 (※ 하천수위관측소 접지상태 점검결과) - 장비 보호함 선반설치 : 고척교, 여수대교, 고척교 - 케이블배관, 배선 보수 : 고척교 - 장비 보호함 명패 제작 설치 : 19개소(빗물펌프장 제외)	태풍대비 점검결과에 따른 조치
하천영상 (CCTV)	- 케이블 배관, 배선 보수 : 월계1교

신속하게 작업지시 내역을 실시하고, 그 결과를 2015. 10. 16 한 제출할 것.

지방전산주사  국  정  화 (인)