광운대학교 공공기숙사 신축사업

환경보전방안검토서 재보완의견

1. 대기질 및 온실가스

○ 공사시 영향예측

- <표 2.2-2>의 오염물질발생량 산정이 잘 못 된 것으로 보이므로 확인 바람

- <표 2.2-4>에서 <표 2.2-5>의 오염물질 배출량 산출과정을 구체적으로 제시 바람(특히, 비산먼지의 공기역학적 입도승수비(K)값이 이중 적용되지는 않았는지, 단위환산과정에서 정확한 수치들이 적용되고 오류가 없는지 확인)

- 일반적으로 NO2 1시간 현황농도의 경우 최악의 상황을 고려하여 24시간 최고값에 2.5배를 곱하여 사용되고 있으므로 타 사업의 적용사례를 참조하여 영향예측을 재실시 바람

○ 사업지구와 인접한 광운전자공업고등학교와 주거지역(R-6, R-8지역)에 미치는 영향을 최소화하기 위한 구체적인 저감방안을 제시 바람

○ 조명전력사용량 절감을 위해 LED 조명을 최대한 추가 설치 바람

2. 토지이용

○ 금회 보완으로 사업지구(공공기숙사)의 생태면적률이 사업시행전 28.51%에서 38.21%로 9.5% 증가하였으나 학교전체의 생태면적률은 30.60%에서 30.26%로 감소하였으므로 사업지구 생태면적률 증가에도 학교전체 생태면적률이 감소한 사유를 제시 바람(자연지반녹지, 틈새투수포장 등 사업지구 생태면적률 변화이외에 달라진 생태면적률 공간유형 확인)

○ 토지이용항목에서는 사업지구외 구역에 추가로 녹지를 확보한 것으로 제시하고 있으며 동‧식물항목에서는 사업지구내 녹지를 추가로 확보한 것으로 서술하고 있으므로 추가로 확보한 녹지 405.99㎡ 위치 및 조성계획을 구체적으로 제시바람(추가확보 녹지의 기존현황 및 조성계획)

3. 토양

○ 표토 재활용방안

- 현황조사 결과 토양의 성분함량이 부적합한 것으로 제시하고 있으나, 토양측정지점(S-3)이 훼손구역과 인접한 곳이므로 토양측정을 기존 산림에 인접한 구역에서 재실시하고 그 결과를 제시 바람

4. 동‧식물상

○ 이식 활용수목 최대한 확보

- 현황조사 결과 대부분 양호한 상태로 조사된 벚나무의 경우 생존확률과 이식작업 용이성을 기준으로 이식수량을 20주로 계획하였으나, 기존 벚나무의 규격이 주로 설계에 사용하는 구격이며 이식기술의 향상으로 생존확률이 높이므로 이식수목의 수량을 추가 확보 바람

- 이식수목 목록을 제시하고 가이식장 위치 등 이식수목 관리계획을 구체화 바람

○ 옥상녹화를 확대하였으므로 옥상녹화계획을 구체적으로 제시 바람