점검대상 시설물 현황

시설명	개 요	규 모	주요설비
도수관	2,800mm x 450m	20,000㎥/hr	배관 및 밸브시설 1식 취수 및 송수유량계 3개
착수정	2지(47m x 10m x 5.2m)	4,900㎥	2200mm X 6개 (자연유화)
약 품 투입실	저장탱크 260㎥ x 7개	1,820㎥	응집제 저장조 5개 가성소다 저장조 2개 각종 펌프 11개
분배조, 혼화지	3지(4.25m x 3.0m x 7.4m)	280㎥	분배조 : 전동밸브3개 혼화지 : 전동밸브 9개, 수동밸브 9개
침전지	6지(41.4m x 41m x 4.5m)	45,000㎥	전동인발밸브 48개 유출밸브 30개 맥동송풍기(25HP) 12대 스컴제거기 6대
여과지	24지(4.0×17.46×2면×1.2)	3,350㎡ 여과속도 119m/일	여과지 퇴수수문 24개 각종 밸브 72개
배출수저리지	9*18*6.6m*2지	2,138㎥	2 개지
농 축 조	1차(2조):11,300㎥ 2차(2조):2,208㎥	130,508㎥	2 개조
중계펌프장	6대(주펌프 2대,조절펌프 4대)	250,000㎥/일	펌프 6대
오존접촉조	2지(18m×18m×6.0m)	3,888㎥	배관시설
활성탄흡착지	10지(B4.3m×L13.0m×2면)	250,000㎥/일	배관, 전동밸브 20 역세펌프 3대 브로워 2대
염 소 주입실	염소 주입기 전처리 2대, 후처리 4대	18ton(염소저장량)	염소주입기 6대
이산화탄소 주입실	20톤×2기, pH조절	40톤	주입기 2대
오존주입실	오존발생장치 2대(12kg/h×2대)	20톤 (산소저장량)	오존발생기 2대
정수지	11지(64.6m x 54.6m x 4.6m)	178,000㎥	펌프류 12대 밸브류 38개
수변전실	22.9KV/6.6KV(수전: 2개 선로) (중계 37면, 관리본관 8, 전염소투입동 7 여과지동 3면, 약품투입 3)	변압기 3,000KVA x 2대	수배전반 58면 변압기 8대 (중계 4대, 본관 2대, 전염소 2대
발전실	비상발전기	400KW	1대
감시시설	진동감지기 9개, CCTV 42(외각 18, 공정별 24)		CCTV 42대
옹 벽	H = 1.1~2.9m, L=63m	126㎥	중력식 옹벽
본관 건축물 (특정관리대상시설물)	철근콘크리트조, 3층 건물, 2,692㎡	3층, 2,692㎡	- 지열난방 냉방 22.57KW, 난방 32.36KW - 전기실 1,250KVA
관사 건축물 (특정관리대상시설물)	철근콘크리트조, 4층 건물, 1,311㎡	4층, 1,311㎡	- 개별난방 32세대