붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간(문래로 104 ~ 문래로 82) (내용) 선형블록이 끝나는 지점은 연속보행 유도를 위하여 마무리 점형블록 제외(메뉴얼 91p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간(문래로 104 ~ 문래로 82) (내용) 블록간 줄눈간격 기준(2~3㎜) 초과(매뉴얼 92p 참조) 보도상 시설물 접속부 정밀시공 등 마감 불량(매뉴얼 102~107p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 사업지 보도정비 구간(문래로 104 ~ 문래로 82) (내용) 줄눈모래 채움 및 청소상태 미흡(매뉴얼 112p 참조)