붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 관내 보도보수공사 구간 (남부순환로 1434~1474 주변) (내용) 공사안내표지판 설치 불량 (매뉴얼 39~40p 참조) ※공사안내표지판 제작·설치 및 관리요령 미준수 (시·종점부 보행자용, 차도부 운전자용 설치)
전		후
연번: 2	(위치) 관내 보도보수공사 구간 (남부순환로 1434~1474 주변) (내용) 공사안내표지판 설치 불량 (매뉴얼 39~40p 참조) ※공사안내표지판 제작·설치 및 관리요령 미준수 (규격, 설치방법, 문안)
전		후
연번: 3	(위치) 관내 보도보수공사 구간 (은천로 51~61 주변) (내용) 공사안내표지판 설치 불량 (매뉴얼 39~40p 참조) ※공사안내표지판 제작·설치 및 관리요령 미준수 (시·종점부 보행자용)
전		후

붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 관내 보도보수공사 구간 (은천로 51~61 주변) (내용) 자재폐합 미조치 (매뉴얼 41~46p 참조)
전		후
연번: 5	(위치) 관내 보도보수공사 구간 (은천로 51~61 주변) (내용) 정류장 주변 자재적치, 보행자 매트 등 안전시설 미흡 (매뉴얼 41~46p 참조)
전		후
연번: 6	(위치) 관내 보도보수공사 구간 (은천로 51~61 주변) (내용) 작업구간과 보행구간 혼용, 안전펜스 미설치, 자재방치 등 안전관리 불량 (매뉴얼 41~46p 참조)
전		후

붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항(3)

연번: 7	(위치) 관내 보도보수공사 구간 (은천로 51~61 주변) (내용) 차도측 임시보행통로 안전시설 불량, 보행안전도우미 미배치 (매뉴얼 41~46p 참조)
전		후
연번: 8	(위치) 관내 보도보수공사 구간 (은천로 51~61 주변) (내용) 보도구간 임시보행통로 관리 상태 불량, 보행안전도우미 미배치 (매뉴얼 41~46p 참조)
전		후
연번: 9	(위치) 관내 보도보수공사 구간 (내용) ·작업자 안전관리 미준수(개인보호구 미착용), 감독자 또는 관리자 현장부재 ·공사관계자(현장대리인, 참여자 등) 산업안전관리 및 보도공사 매뉴얼 등 관련 재교육 조치
<사진없음>		<조치(교육 등) 사진 첨부>
전		후