붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간(구천면로 331) (내용) 선형블록 양쪽으로 최소 60㎝ 이내 장애물 제거(시설물과 이격토록 선형 조정, 매뉴얼 82p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간 (내용) 임시보행로 관리 상태 불량 및 자재폐합 미조치(매뉴얼 45~46p 참조)
정 비 전		정 비 후
-