붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 왕산로 사업구간 전체 (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 2매 설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 왕산로 사업구간(왕산로 104) (내용) 선형블록은 보행방향으로 안전하게 유도하도록 선형 조정, 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 왕산로 사업구간(왕산로 118) (내용) 횡단보도에서 점자(선형, 점형)블록은 보행방향으로 안전하게 유도하도록 횡단방향과 같은 방향으로 설치, 매뉴얼 89p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 왕산로 사업구간 전체 (내용) 측구 정비구간 수축줄눈 미설치(매뉴얼 68~69p 참조)
정 비 전		정 비 후