구의아리수정수센터 계열화 현황

□  정수센터 현황 (2017.7월말 기준)

○ 시설용량 : 50만㎥(고도정수 45만㎥)

구 분	고도(시설)용량	일평균취수량	일평균생산량	일최대생산량
정수시설(천㎥/일)	450 (500)	327	321	413

□ 정수장별 계열화 현황

정수장	계열	착수정	혼화지	침전지	여과지	계열별 처리용량	오존지	활성탄지	정수지 (용량)
1정수장	1계열	1지	4지	6지	12지	25만㎥	1지	8지	2지 (2.2만㎥)
	2계열	1지
2정수장	1계열	1지	1지	3지	10지	25만㎥	1지	8지	2지 (2.2만㎥)
	2계열	1지	1지	3지

※ 양식은 변경 가능하며 센터별 계열화 현황 작성하여 주시기 바람

○ 현행 계열화에 따른 문제점

- 특이사항 없음.

□ 개선사항

※ 계열분리가 안된 정수센터는 현황 및 추진방향을 작성하여 제출

[첨부자료]

1. 정수장 계열화 도면(평면도) 2부(A3)