주요 심사내용

□ 공 사 명 : 가마산로286~구로중앙로18길 68 외 2개소 하수암거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	송파구 백제고분로 495주변 및 송파1배수분구 일대
공사개요	사각형거 보수보강 - 철근노출단면보수 1,825㎡ - 단면보수 1,796㎡ 등
공사기간	2018. 6월 ~ 2018. 9월까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,161,160	천원
○	심사금액	:	1,147,615	천원
○	절 감 액	:	13,545	천원
○	절 감 률	:	1.2	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

- 콘테이너(사무실,3*9*2.6m) : 2,530천원/동 → 2,059천원/동

- 콘테이너(창고,3*9*2.6m) : 2,090천원/동 → 1,840천원/동

- 에폭시주입제(습식, 저점도) : 24천원/kg → 17천원/kg 등

거래실례가 적용

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 임시환기시설 설치·해체 : 송풍기 규격 등 조정

- ECO TERRA 200도포(벽체) : 붓2회 → 롤러2회 조정,

· 도장공 0.044 → 0.024, 보통인부 0.008 → 0.004(품셈건축 17-3-2)

- ECO TERRA 200도포(천정) : 붓2회 → 롤러2회 조정,

· 도장공 0.0528 → 0.0288, 보통인부 0.0096 → 0.0048(품셈건축 17-3-2)

- 잡재료비, 공구손료 등 : 경비 → 재료비 계상 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

○ 단면복구 및 보수공법 중 칠공사 관련 ‘공사시방서 보완 후 발주’ 조치

- 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

· 1회 도장은 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 재료의 단위중량, 구성인자(수,유성) 공사시방서에 구체적으로 제시

○ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)