주요 심사내용

□ 공 사 명 : 강남탄천주차장 차집관로 물막이 및 보수공사

□ 사업개요

위 치	강남탄천공영주차장 내
공사개요	- 차집관로 물막이 L=941.0m - 차집관로 내부 단면보수 A=2,488㎡
공사기간	2020. 04. ~ 12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,937,400	천원
○	심사금액	:	2,664,000	천원
○	절 감 액	:	273,400	천원
○	절 감 률	:	9.3	%

□ 주요 심사내용

○ 자 재

- 내수합판 : 15,800원/㎡→9,540원/㎡ 등 14개 자재단가 조정

○ 일위대가 등

- 강판수동절단 : 표준품셈(13-2-2) 적용

- 중량구조물 설치 : 표준품셈(6-7-2) 적용

- 강관부설 D300mm: 표준품셈(1-3-3) 적용

- 콘크리트 포장 절단 : 표준품셈(1-7-1) 적용

- EGI 휀스설치 및 철거 : 표준품셈(2-2-2, 4) 적용

- 잔여하수제거펌프 설치 및 철거 : 표준품셈(4-1-1) 적용

- 건설기계대여금 지급보증액 발급금액 : 0.51% → 0.32% 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)