주요 심사내용

□ 공 사 명 : 방배배수지(1지) 내부방식공사

□ 사업개요

위 치	서초구 방배동 산95(방배배수지)
공사개요	도막식 방식: 7,200㎡, 패널식 방식: 2,688㎡, 폼타이제거 단면보수: 2,300개소, 콘크리트 단면보수 500㎡
공사기간	착공일로부터 ~ 2021.12.31

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,181,100	천원
○	심사금액	:	974,270	천원
○	절 감 액	:	206,830	천원
○	절 감 률	:	17.51	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,468.5원/L, 경유: 1,287.2원/L(2021년 4월 서울지역 대리점 가격) (증83천원)

- 콘테이너(3×6m, 사무실용): 2,059,000원/동 6종 조정 (감653천원)

○ 일위대가

- 그라인딩 콘크리트면 : 노무품 조정(표준품셈건축 9-2-1)(감10,716천원)

연마공 0.05인/㎡→견출공 0.0168인/㎡

- 그라인드 콘크리트면+페인트면 제거 : 노무품 조정(표준품셈건축 9-2-1)

연마공 0.05인 제외→견출공 0.011인/㎡, 특별인부 0.1인/㎡ (감64,640천원)

- 폴리머 몰탈충진 벽체 T=30mm : 노무품 조정(표준품셈건축9-1-2)

미장공0.12인→0.1 보통인부0.06인→0.05인 (감82천원)

- 바탕고르기:  바닥 T=12mm : 노무품 조정(표준품셈건축3-1-1)

미장공, 보통인부 품의1/2 (1회 적용)(감13,281천원)

- 무근콘크리트타설: 노무품 조정(표준품셈 공통6-1-1)

- 임시전력 가설비: 20kw기준 조정, 전력산업발전기금 제외(감4,381천원)

- 고압수 세척 :  노무품 조정(타공사)(감17,166원)

○ 제경비율

- 고용개선지원비 : 주휴수당3.6%, 국민연금 및 건강보험료, 고용개선장려금 추가 반영(증 4,803천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

◦ 단면복구 및 보수공법 관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

가) 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

- 1회 도장은 00kg(ι)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

- 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

나) 재료의 단위중량 산출을 위한 비중을 공사시방서에 구체적으로 제시

다) 재료의 구성인자 제시 : 수성 및 유성 표시

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요