주요 심사내용

□ 공 사 명 : 우이천외 3개하천 차집관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	중랑물재생센터 유지관리구역(우이천 외 3개 지역)
공사개요	- 표면보수 9,549㎡, 단면보수 101㎡, 콘크리트 균열보수 70m
공사기간	착공일로부터 ~ 2018.12.31

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	871,200	천원
○	심사금액	:	871,200	천원
○	절 감 액	:	0	천원
○	절 감 률	:	0.0	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 에폭시 주입제(저점도) 등 2개 자재 단가 조정

◦ 중기산출 조정

- 운반비 : 재료비+노무비+경비 → 경비

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회운영)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 특별시방서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 단면복구 및 보수공법중 칠공사관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

가) 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

- 1회 도장은 00kg(ι)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

- 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

나) 재료의 단위중량 산출을 위한 비중을 공사시방서에 구체적으로 제시

다) 재료의 구성인자 제시 : 수성 및 유성 표시