주요 심사내용

□ 건   명 :분뇨처리장 B지 보수공사

□ 사업개요

위 치	난지물재생센터 분뇨처리장 B지
공사개요	- 단면복구 벽체(T=30mm) : 1,662㎡ - 철근노출단면복구 벽체(T=30mm) : 540㎡ - 철근노출단면복구 천정(T=50mm) : 1,251㎡
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,176,780	천원
○	심사금액	:	1,175,100	천원
○	절 감 액	:	1,680	천원
○	절 감 률	:	0.1	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 환율 1071.8원/$ →1071.4원/$

- 강관 48.6mm*2.3mm : 3,050원/m → 2,700원/m 등 3개 단가 조정

◦ 일위대가 조정

- 공사용 조명설치 및 철거 : 공구손료 재료비의 3% → 2% 수정 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회운영)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 특별시방서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

◦ 단면복구 및 보수공법중 칠공사관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

가) 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

- 1회 도장은 00kg(ι)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

- 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

나) 재료의 단위중량 산출을 위한 비중을 공사시방서에 구체적으로 제시

다) 재료의 구성인자 제시 : 수성 및 유성 표시