주요 심사내용

□ 공 사 명 : 사당천 단면확장 공사

위 치	서울특별시 서초구 방배동 사당천 일원
공사개요	1.신설암거 설치(PC박스 및 RC박스 설치) 1)하류부(SD3 구간) -SD3구간 : PC암거 1.2×2.0×1련 L=510.72m, 2.5×2.5×1련 L=316.34m, 2.5×3.0×1련 L=44.6m, 2.5×4.0×1련 L=177.58m 설치, RC암거 설치 1식 2)상류부(SD4,5 구간) -SD4구간 : PC암거 2.0×3.0×1련 설치 L=69.91m, -SD5구간 : PC암거 4.0×3.5×1련 설치 L=118.85m, RC암거 설치 1식 등
공사기간	2019~2021(24개월)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	10,853,180	천원
○	심사금액	:	10,134,347	천원
○	절 감 액	:	718,833	천원
○	절 감 률	:	6.6	%

□ 주요 심사내용(안)

○ 자 재

- 아세틸렌 : 13,000원/kg→10,652원/kg 등 14개 자재단가 조정

○ 일위대가 등

- 강관 내외부 도장(900mm) : 표준품셈(6-3-3) 적용

- 부단수 할정자관 부설 900mm : 표준품셈(6-8-4) 적용

- 부단수 천공 분기점 분기 : 표준품셈(6-8-5) 적용

- 하부보호몰탈 : 표준품셈(9-1-2)적용

- SGR천공 : 서울형품셈 적용

- 말뚝박기 천공 : 표준품셈(5-3-2) 적용

- 산업안전보건관리비 : 1.97%→1.86%+5349000원 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(적치장, 매립지, 시멘트, 철근, 보강토블록, PC박스 등)는

공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)