주요 심사내용

□ 공 사 명: 탄천수계 탄천우안 차집관로 성능개선공사

□ 사업개요

위 치	◦ 서부관내(서대문구, 마포구, 은평구)
공사개요	◦ 공사개요 - 탄천수계 탄천우안 차집관로 굴착교체 ·D1,000mm → D1,200mm, L=434m
공사기간	◦ 2023.5~ 2024. 6.(기간중 6개월)

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:		5,295,019	천원
◦	심사금액:		4,429,585	천원
◦	조 정 액:		865,434	천원
◦	조 정 률:		16.34	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비기준)

◦ 자 재: 휘발유 외 8종

- 휘발유: 1,425원/L→1,527.5원/L(증101천원)

- 경  유: 1,502원/L→1,472.4원/L(감8,901천원)

- 외송각재: 580,836원/㎥→571,556/㎥(감241원)

- 콘테이너(사무실,3*9*2.6): 4,400천원/동→4,000천원/동(감92천원)

- 콘테이너(창고,3*9*2.6): 4,100천원/동→3,200천원/동(감 207천원)

- 모래: 35,000원/㎥→34,000원/㎥원/동(감3,294 천원)

- 시멘트: 152원/㎏→141원/㎏

- 시멘트: 6,090원/㎏→5,636/포(367천원)

- 쉬트파일: 1400천원/톤→1,228천원/톤(14,850천원)

◦ 일위대가 및 산근: 운반비 외 10공종

- 운반비 :재+노+경→ 경비로 적용(토사운반, 폐기물운반)

- 말뚝박기천공(탄천): 발전기용량변경, 토질변경, 파일근입제외, 토사별로 내역작성 (서울형품셈 25, 표준품셈5-3-2)(감568,166천원)

- 말뚝박기천공(탄천 h파일): 발전기용량변경, 토질변경,토사별로 내역작성          (서울형품셈 25, 표준품셈5-3-2)(감13,051천원)

- 천공(S G R): 서울형품셈적용(서울형품셈 33)(감32,231천원)

- jack 설치 및 철거: 설치품 기포함으로 제외(표준품셈5-1-2)(감8,310천원)

- 직선버팀보 제작: 볼트조이기 기포함으로 제외(표준품셈5-1-2)(감 2,334천원)

- 안전휀스설치: 인력품조정(표준품셈2-9-8)(감2,076천원)

- 부대공 장비설치 및 해체: 제외(감41,044천원)

- 보걸이 설치: 전기용접 제외(표준품셈5-1-2)(감14,476천원)

- 보걸이 철거: 기 포함 제외(표준품셈5-1-2)(감2,928천원)

- 기존관 물푸기: 설계시 누락분 포함(증48,324천원)

◦ 제비율

- 기타경비:요율조정8.4%→6.5%(감54,344천원)

- 전자인력 단말기 임대료: 금액조정(감300천원)

- 품질시험비 : 경비항목으로 적용

- 가시설계측 : 품질관리항목으로 적용

□ 그 밖의사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상: 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

◦ 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)