주요 심사내용

□ 공 사 명 : 천왕2지구 보강토옹벽 보강공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 구로구 천왕동 9-51,53
공사개요	- 보강토옹벽 철거공사 ․ 보강토블럭 철거 : 301㎡, 채움쇄석 철거 : 301㎡ - 보강토옹벽공사 ․ 절토부 판넬식 옹벽 : 114㎡ - 부대공사 : 관목식재 3,210주
공사기간	‘18.5~’18.8(4개월)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,776,262	천원
○	심사금액	:	1,581,520	천원
○	절 감 액	:	194,742	천원
○	절 감 률	:	11.0	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,318원/ℓ → 1,489.8원/ℓ(2018년 4월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,104원/ℓ → 1,306.9원/ℓ(2018년 4월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 목서(금) : 1,000,000원/주 →816,000원/주  등 15개 자재단가 조정

◦ 일위대가 조정

- 보강토블럭 철거 조정 : 표준품셈 3-6-2적용

- 컨테이너형 가설건축물 설치, 해체 조정 : 표준품셈 2-2-3적용

- H-BEAM 철거 조정 : 표준품셈 5-2-1-2적용

- 플륨관 철거 조정 : 표준품셈 6-7-1 적용

- 소형고압블럭 철거 조정 : 표준품셈 10-3-3적용

- 배수관부설및접합(P.V.C) 조정 : 표준품셈 16-2-3적용

- 자연석쌓기 조정 : 표준품셈 4-6-1-2적용

- 볼트조이기 조정 : 서울형품셈 적용

◦ 단가산출서 조정

- 토사처리 조정 : 표준품셈 8-10적용

- 운반기계 유류산정 조정 : 표준품셈 9-1적용

- 철근운반 조정 : 서울형품셈 적용

- 콘크리트치핑 조정 : 서울형품셈 적용

- 강관동바리(암거구조물) 조정 : 표준품셈 2-5-1적용

- 거푸집 조정 : 표준품셈 6-3-1적용

- 메쉬휀스 설치 조정 : 서울형품셈 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)