주요 심사내용

□ 공 사 명 : 오목지하차도 외 2개소 보수공사

□ 사업개요

위 치	양천구 목동406-5(오목지하차도)외 2개소 (구로지하차도, 도림천복개 좌안)
공사개요	- 아스팔트포장 132.8㎡, - 교면방수 15.72a - 표면보수 1,098㎡, 기타 1식
공사기간	착공일로부터 180일(6개월)

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	893,970	천원
◦	심사금액	:	835,516	천원
◦	절 감 액	:	58,454	천원
◦	절 감 률	:	6.5	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 내역서 및 일위대가

- 산업안전보건관리비 : ((재+직노)×1.86%)×1.2+5,349천원

→ ((재+직노)×1.86%+5,349천원)×1.2

- 일반관리비 : 6% → 5.5%(전문공사)

- 교면방수 : 도막방수 → 시트방수 조정(품셈6-6-4,2)

- 프라이머 도포,침투형 강화 프라이머 도포 : 노무품 조정(품셈건축12-1-2)

- 차선도색(융착식, 수동식) : 노무품 등 조정(품셈10-6-2,4)

- 죠인트 보수 등 : 싸인보드 중복 반영 제외(내역서 별도 반영)

- 차선도색 : 청소 및 교통차단 제외(신규 포장 및 내역서 계상)

- 임시발전기 50kw : 발전기 → 한전 임시전력 사용

- 도로표지병설치 : 노무품 등 조정(품셈10-6-1, 3)

- 프라이머 도포(천정,롤러2회) : 노무품 품셈기준 조정(품셈건축12-1-2)

- 소형 브레이커, 엔진식고압세척기 : 휘발유 → 경유 조정

- 싸인보드 : 서울형 품셈 적용

- 아스팔트 포장절단 : 품셈기준 조정(품셈10-3-2,3)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 해당사항 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

○ 단면복구 및 보수공법중 칠공사관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

- 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

· 1회 도장은 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 재료의 단위중량, 구성인자(수,유성) 공사시방서에 구체적으로 제시

○ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)