주요 심사내용

□ 공 사 명 : 한글비석로 24라길 38 ~ 한글비석로 396 노후 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	한글비석로 24라길 38 ~ 한글비석로 396 화랑로 681(태능선수촌)
공사개요	- 단면보수 A=2,657.65㎡ 등
공사기간	2020. 5. ~ 10.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,166,451	천원
○	심사금액	:	1,164,889	천원
○	절 감 액	:	1,562	천원
○	절 감 률	:	0.1	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재

- 소철선(어니일링, 0.9mm) : 1,404원/kg → 1,360원/kg 등 5개품목 조정

◦ 일위대가

- 신축이음 재설치 : 품셈(공통) 6-3-10-3 적용

- 공사용 조명 설치 및 철거 : 품셈(토목) 6-7-4 적용

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 단면복구 및 보수공법중 칠공사관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

가) 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

- 1회 도장은 00kg(ι)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

- 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

나) 재료의 단위중량 산출을 위한 비중을 공사시방서에 구체적으로 제시

다) 재료의 구성인자 제시 : 수성 및 유성 표시

○ 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)