안전어사대 긴급 안전점검 지적사항

□ 공사장명 : 개봉철도고가 성능개선공사(장기1차)

□ 현장위치 : 구로구 남부 순환로 95길 110

□ 공사개요 : 교대 및 교각 증설 및 상판신설 외

□ 공사기간 : 2019. 5. 3. ~ 2022. 12 . 31.(공정률 : 72%)

분 야	지적사항	비 고
ㅇ 교대부 및 교각 코핑부 골조 공사 중임.(투입인원 21명)
안전관리	1. 작업 발판 불안전 - 교대부 골조용 작업 발판과 작업위치 유격이 크고 진입 발판의 좌우측 빈공간이 커서 실족 등 2차사고가 우려되므로, - 발판은 30㎝내로 밀착 설치바라며, 진입 발판은 밀실하게 설치 또는 안전 난간대를 설치 후 작업 진행하시기 바랍니다.	사진 1
품질관리	2. 콘크리트 양생 관련 - 현재 교각 코핑부 콘크리트 타설 계획 중으로 영하의 온도일 때 외부 벽체의 보온이 어려워 동해가 예상되므로, - 가급적 외기 온도가 상온 5℃가 3일간 계속되는 일기를 정하여 콘크리트를 타설하시기 바랍니다.	사진 2

지적사항 현장사진

연번	현장사진	비 고
1
	작업 발판 불안전
2
	콘크리트 양생 관련-(코핑부 보양)