환경보전방안검토서 협의의견

【한국과학기술연구원 연구동 환경개선사업(3단계)】

1. 총괄

○ 한국과학기술연구원 내에 연구동(연면적 22,910㎡) 및 직장어린이집(연면적 789㎡)을 신축하는 사업으로 각종 환경적 악영향을 최소화하기 위해 본 환경보전방안검토서에 제시된 저감방안을 충실히 이행하여야 함

○ 환경보전방안검토서 검토 과정에서 예측하지 못하였던 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려 될 경우에는 본 협의의견 및 환경보전방안검토서 등에 제시된 환경영향저감방안 이외에 별도의 대책을 강구‧시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함

2. 항목별 협의내용

가. 대기질(온실가스 포함)

○ 공사시 대기오염물질 저감을 위해 “서울특별시 공정별 비산먼지 저감 가이드라인”을 준수하고, 살수 및 살수차 운영, 7년 이하 건설장비 사용 권장(저공해 건설기계 우선 사용) 등 공정별 저감방안을 수립하고 충실히 이행하여야 함

○ 건축물 신축시 건축자재는 환경마크 인증제품 등 친환경 건축자재를 사용하고, 개폐가 가능한 창호시스템을 도입하여 자연배기 및 환기를 유도하여야 함

○ 보일러 등 연소기기를 설치 할 경우 질소산화물 배출을 최대한 저감시킬 수 있도록 친환경저녹스 버너를 설치하여야 함

○ L-3 연구동 증축부지에 지열(1,357kW) 및 태양광발전시설(25kW) 등의 신재생에너지를 설치하여야 함(에너지 사용량 대비 약 16%)

○ 조명용 전력사용량을 최대한 줄이기 위하여 L-3 연구동과 직장어린이집에 설치되는 조명기구는 LED 조명으로 계획하여야 함

○ L-3 연구동의 경우 에너지효율등급 1+등급을 획득할 수 있도록 계획하여야 함

나. 수질 및 지형‧지질

○ 공사시 토사유출 최소화를 위해 우수흐름을 고려하여 연구동 및 어린이집에 가배수로 및 침사지 등을 설치하여야 함

○ 공사시 유출되는 지하수는 살수용수 등으로 최대한 재활용하여야 함.

○ 지하수 유출을 최대한 줄이기 위해 본 사업지구 특성에 맞는 흙막이 공법을 선정하고, 지하수위계를 설치하여 굴착에 따른 지하수위의 변화 등을 지속적으로 모니터링 하여야 함

○ 오수관거 낙차로 인한 오수교란이 일어나지 않도록 인버터를 통해 관거 단차를 줄여 악취발생이 최소화 되도록 하여야 함

○ L-3 연구동 신축으로 인해 증가되는 우수유출량을 줄일 수 있도록 빗물이용시설(196㎡), 침투트렌치 및 침투통, 투수포장 등의 빗물관리시설을 설치하여야 함

다. 토지이용 및 동‧식물상

○ 자연순환 기능을 가진 토양면적을 최대한 확보 할 수 있도록 L-3 연구동 및 어린이집에 생태면적률을 각각 14.54%, 46.79% 이상 확보하여야 함(연구원 전체 60.3% 이상)

○ L-3 연구동 신축 등 금회 사업시행으로 훼손이 예상되는 기존 수목 중 생육상태가 양호한 것으로 보이는 213주는 이식‧재활용하여야 함

○ 옥상층 녹화의 경우 토심을 20㎝ 이상 확보하여 실질적인 생태공간 역할을 할 수 있도록 하여야 함

○ 어린이집 부지에서 발생된 표토는 토지이용계획상 녹지 부지인 현재 야적장 부지 녹지의 식재토로 활용하여야 함

○ 인공지반녹지(토심 90㎝ 이상)의 단면처리시 방근층을 추가하여야 함

라. 토양

○ L-3 연구동 및 어린이집에 위치한 불투수층 지역은 현재 이용중인 시설이므로 토사의 외부반출 전 토양시료를 채취하여 토양오염도 조사를 실시하여야 함

마. 소음‧진동

○ L-3 연구동 신축부지 경계로 가설방음판넬(H : 9.0m) 및 이동식 가설방음판넬(H : 3.0m)을 설치하고, 기타 저감방안(공사장비 작업시간 제한)을 수립하여 규제기준을 만족할 수 있도록 하여야 함

3. 환경보전방안검토서 및 보완서 등에 제시된 저감방안(요약)

가. 대기질(온실가스)

○ 공사시 비산먼지 저감대책(검토서 126〜131쪽)

- “서울특별시 공정별 비산먼지 저감 가이드라인”에 제시된 공정별 저감대책 준수

- 살수 및 살수차 운영, 세륜‧세차시설 설치, 공사차량 속도 제한(20㎞/hr 및 40㎞/hr 이하), 토사덮개 설치, 공사차량 규제 및 효율적인 장비투입(7년 이상된 노후장비 사용자제, 공회전 금지 등)

○ 실내공기질 관리대책(검토서 131～133쪽)

- 친환경 건축자재 사용

- 환기시설 설치

○ 대기환경개선 및 에너지 절약계획(검토서 134～146쪽, 보완서 11~13쪽, 19쪽, 39~41쪽, 43쪽, 47~48쪽)

- 고효율보일러 설치

- L-3 연구동에 지열시스템 1,357kW, 태양광 발전시설 24.96kW 설치(신‧재생에너지 공급비율 16.0%)

- 어린이집 태양광 가로등 7개소 설치

- 조명기구 LED 100% 사용

- 단열관련 기밀성능 확보

○ 건축물 에너지효율 1+등급 계획(검토서 147～150쪽)

○ 사후환경영향조사계획(검토서 154쪽, 보완서 42쪽)

- 조사항목 : NO2, PM-2.5, PM-10

- 조사기간 : 착공시부터 공사완료시까지

- 조사지점 : 4개소(어린이집 공사시 2지점, L-3연구동 공사시 2지점)

- 조사주기 : 분기 1회

- 조사내용 : 방진막 및 세륜․세차시설 등 저감시설 운영실태 파악

나. 수질

○ 토사유출 방지대책(검토서 162〜164쪽, 보완서 52~54쪽)

- 가배수로 및 공사단계별 침사지 설치(어린이집 2개소, L-3연구동 2개소)

○ 악취방지대책 수립(검토서 167쪽, 보완서 55~58쪽)

- 우․오수 분류식으로 계획하고, 오수맨홀은 밀폐형

- 오수관거 최소유속은 하수도시설기준(0.6〜3.0m/sec)에 적합하도록 계획

- 낙차교란 방지를 위한 인버터 설치

○ 우수유출 저감대책 수립(검토서 170~178쪽, 보완서 63~64쪽)

- 빗물이용시설의 빗물은 조경용수, 화장실 용수 등으로 재활용

- 침투집수정 및 침투트렌치 등 빗물침투시설 설치

○ 사후환경영향조사계획(검토서 184쪽)

- 조사기간 : 착공시부터 공사완료시까지

- 조사주기 : 분기 1회

- 조사내용 : 침사지 및 가배수로 등 저감시설 관리여부 확인

다. 토양

○ 사후환경영향조사계획(보완서 105쪽)

- 조사항목 : Cd, Cu, As, Hg, Pb, Cr6+, Zn, Ni, F, 유기인화합물, PCB, CN, 페놀, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, TPH, TCE, PCE

- 조사지점 : L-3 연구동 및 어린이집 건축물 부지

- 조사기간 : 토사반출 전

- 조사주기 : 1회

라. 지형‧지질

○ 흙막이 계획(검토서 240~247쪽)

- L-2 연구동 인접 구간 : C.I.P 공법

- 일반구간 : H-PILE+토류판

○ 공사시 지반침하 모니터링(검토서 288~289쪽)

○ 지하수 유출량 계측계획 수립(보완서 106쪽)

○ 사후환경영향조사계획(검토서 291쪽)

- 조사기간 : 착공시부터 공사완료시까지

- 조사주기 : 공사시 분기 1회

- 조사내용 : 잔토 적정처리여부 검토, 흙막이 공법의 적정설치 검토, 계측관리 운영여부 조사

마. 친한경적자원순환

○ 순환골재는 도로포장면 하부 보조기층재에 필요한 골재소요량의 50% 이상 사용(검토서304쪽)

○ 사후환경영향조사계획(검토서 304쪽)

- 조사기간 : 착공시부터 공사완료시까지

- 조사주기 : 분기 1회

- 조사내용 : 생활폐기물 분리수거함 설치 및 처리여부, 건설폐기물 적정처리 여부, 폐유보관시설 설치, 폐유 적정관리 및 위탁처리 여부

바. 소음‧진동

○ 소음 저감대책 수립(검토서 316〜323쪽, 보완서 108~111쪽)

- 주간작업 실시, 속도 제한, 공회전 금지, 작업시간 제한 등

- 가설방음판넬(H : 9m, L : 310m) 및 이동식 가설방음판넬(H : 3.0m) 설치

○ 사후환경영향조사계획(검토서 324쪽)

- 조사기간 : 착공시부터 공사완료까지

- 조사지점 : 3개 지점(NV-1~3지점)

- 조사주기 : 분기 1회

- 조사내용 : 소음 목표기준 만족 여부 확인, 소음․진동 저감시설 설치여부

4. 사업승인기관의 장 및 사업자가 조치할 사항

○ 사업승인기관의 장(성북구 건축과)은 서울특별시 환경영향평가조례 제18조제4항 및 제20조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 환경보전방안이 반영되었는지 여부를 확인하여 환경보전방안이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하고, 사업계획 등에 대한 승인 등을 한 때에는 20일 이내에 환경보전방안의 반영여부 및 그 반영내용을 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 사업자(한국과학기술연구원)는 환경보전방안을 사업계획에 반영하고 이를 성실히 이행하여야 함