중블록별 공급량 분석

□ 주요 분석내용

○ 수전수 전년 동월대비 4,255전 증가는 1인 가구수 증가로 판단

○ 재개발・재건축으로 인한 인구수 12,225명 감소(젼년대비–0.84%)

○ 코로나19 영향으로 인한 사회적 거리두기, 초중고 휴교 등으로 사용량 감소

○ 전년 동월대비 평균기온 1.4℃ 하락으로 사용량 감소

중블록 (담당자)	5월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
계	13,192	13,065	-127	-0.96
목1중블록 (윤원희)	1,566	1,596	30	1.92	- 수전수 20,597전 전년대비 960전 증가 - 노후관 교체 및 송배수관공사 시 경계밸브 조작에 유의 필요
신정1중블록 (김동건)	1,305	1,329	24	1.84	․ 누수복구: 10건, 누수탐지: 4건 ⇒ 방지량 : 103㎥/일 ․ 수전수: 225수전 증가 ․ 인구수: 803명 증가 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 803명 증가하고, 공급량은 21천㎥ 증가하여 중블록내 노후관 정비 및 경계 제수변 점검예정
신월1중블록 (윤원영)	1,012	975	-37	-3.66	․ 누수복구: 6건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 14㎥/일 ․ 수전수: 382수전 증가 ․ 인구수: 2,607명 감소 ⇒ 재개발․재건축으로 인구수 2,607명 감소하고, 전년대비 공급량이 증가하였으며, 화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환으로 공급량 보정 중으로 정확한 공급량 산출 어려움
신정2중블록 (강환희)	769	775	6	0.78	․ 누수복구: 9건, 누수탐지: 7건 ․ 수전수: 118수전 증가 ․ 인구수: 1,166명 감소 ⇒ 수전수 증가 등의 영향으로 전년대비 공급량이 6천㎥ 증가.
신정3중블록 (홍은철)	395	360	-35	-8.86	․ 누수: 9건 ⇒ 방지량: 331㎥/일 증가 ․ 수전수: 421수전 증가 ․ 인구수: 1,101명 감소 ⇒ 1인 가구 증가로 수전수가 597수전 증가하였으나, 인구수 1,101명 감소로 인하여 전년 대비 공급량이 35천㎥ 감소함.

중블록	5월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
신정4중블록 (강환희)	537	632	95	17.69	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 0건 ․ 수전수: 228수전 증가 ․ 인구수: 1,209명 감소 ⇒ 1인가구등의 증가로 수전수 228 증가하여 전년대비 공급량이 94천㎥ 증가.
신정6중블록 (홍은철)	367	309	-58	-15.80	․ 누수탐지: -건 ․ 수전수: 110수전 증가 ․ 인구수: 6,478명 증가 ⇒ 1인 가구 증가로 수전수가 110수전 증가하였으나, 인구수 6,478명 증가 ⇒ 코로나19 영향으로 사용량 감소.
대방4중블록 (김정운)	1,474	1,452	-22	-1.49	전년도 대비 인구수 3,102명 감소하였고, 수전 수는 75개 증가하였음.(1인 가구 증가 원인) 전년도 대비 누수로 인한 방지량 600㎥ 감소하였음. 구로동 573 번지 노후관 정비 예정(D=400mm, L=90m)
금천1중블록 (최형석)	162	163	1	0.62	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 0㎥ ․ 수전수: 16수전 증가(다량급수처 0개 증가) ․ 인구수: 2명 감소 ⇒ 전년대비 공급량 다소 증가하였으나, 큰 특이사항 없음.
독산중블록 (최형석)	423	416	-7	-1.65	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 376㎥ 감소 ․ 수전수: 147수전 증가, ․ 인구수: 192명 감소 ⇒ 1인 가구의 증가로 수전수가 147전 증가하였으며, 전년대비 공급량도 6천5백톤 감소하여 유수율이 소폭 상승하였음.(인구수 감소 영향)
목2중블록 (박성자)	879	881	2	0.23	․ 누수복구(4건) 및 누수탐지(1건): 방지량 794㎥ ․ 수전수(443) 및 인구수(1,329) 증가 ․ 코로나19로 인한 다량급수처 사용량 감소
목3중블록 (김민서)	1,183	1,139	-44	-3.72	․ 누수복구: 2건, 누수탐지: 4건 ⇒ 방지량 : 228㎥/일 ․ 수전수: 294수전 증가(1인 가구수 증가) ․ 인구수: 153명 감소 ⇒ 인구수는 153명 감소하였으나, 수전수가 294수전 증가하였고. 전년대비 공급량이 44천㎥ 감소하고 목1중블록과 목3중블록간 보정 실시(일 7,000여톤)
목4중블록 (홍성철)	491	510	19	3.87	전년도 대비 수전수 1,796 증가(증 9.7%) 다세대주택 다량신축으로 인한 수전수/공급량증가 코로나19영향으로 인한 물사용량 증가(손씻기등) 전년대비 누수건수 13건, 누수량 772㎥감소

중블록	5월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
신월2중블록 (이동섭)	520	466	-54	-10.38	․ 누수복구: 1건 ⇒ 방지량 : 2㎥/일 ․ 수전수: 수전 224증가 ․ 인구수: 768명 감소 ⇒ 수전수는 224증가하였으나 인구수 768명 감소 ⇒ 다량급수처 개소는 증가하였으나 조정량은 72,091㎥ 감소 (코로나19 영향으로 인한 사회적 거리두기, 다량급수처 사용량 감소)
우장산중블록 (오장록)	1,597	1,559	-38	-2.38	․ 누수복구: 8건, 누수탐지: 5건 ⇒ 방지량 : 244㎥/일 ․ 수전수: 1,098수전 증가 ․ 인구수: 2,300명 감소 ⇒재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,300명 감소하여 공급량이 36천㎥ 감소하였으며, 화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환으로 공급량 보정 중으로 정확한 공급량 산출 어려움
화곡중블록 (지예솔)	512	503	-9	-1.76	다세대주택 다수 신축으로 인한 수전수(인구) 및 공급량 증가 ․ 수전수: 2,473수전 증가 ․ 인구수: 6,678명 증가 코로나19 영향에 따라 외출자제로 공급량 증가 누수복구: 3건, 누수탐지: 0건