중블록별 공급량 분석

□ 주요 분석내용

○ 2020년 6월 총 공급량은 13,323천㎥으로 전년 동월 대비 345천㎥(+2.66)

증가하였으며, 일평균 공급량도 444천㎥으로 전년 동월 대비 11천㎥ 증가

○ 수전수 전년 동월대비 4,463전 증가는 1인 가구수 증가로 판단

○ 재개발・재건축으로 인한 인구수 12,104명 감소(젼년대비–0.83%)

○ ‘노후관 및 장기사용 배급수관 정비공사’ 집중 정비에 따른 공공용수 사용량 증가

○ 목동 힐스테이트아파트(이물질 출수) 주변 배수관 퇴수작업으로 공공용수 사용량 증가

○ 전년 동월대비 평균기온 1.4℃ 상승으로 사용량 증가(22.5→23.9℃)

중블록 (담당자)	6월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
계	12,978	13,323	345	2.66
목1중블록 (윤원희)	1,531	1,688	157	10.25	- 수전수 20,597전 전년대비 960전 증가 - 노후관 교체 및 송배수관공사 시 경계밸브 조작에 유의 필요
신정1중블록 (김동건)	1,311	1,367	56	4.27	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 1㎥/일 ․ 수전수: 247수전 증가 ․ 인구수: 1,422명 증가 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,422명 증가하고, 공급량은 56천㎥ 증가하여 중블록내 노후관 정비 및 경계 제수변 점검예정
신월1중블록 (윤원영)	975	985	10	1.03	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 3건 ⇒ 방지량 : 3㎥/일 ․ 수전수: 419수전 증가 ․ 인구수: 2,839명 감소 ⇒ 재개발․재건축으로 인구수 2,839명 감소하고, 전년대비 공급량이 증가하였으며, 화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환으로 공급량 보정 중으로 정확한 공급량 산출 어려움
신정2중블록 (강환희)	738	755	17	2.30	․ 누수복구: 14건, 누수탐지: 1건 ․ 수전수: 90수전 증가 ․ 인구수: 1,190명 감소 ⇒ 수전수증가(90수전) 및 코로나 등의 영향으로 전년대비 공급량이 16천㎥ 증가.
신정3중블록 (홍은철)	375	365	-10	-2.67	․ 누수: -5건 ⇒ 방지량: 1920㎥/일 감소 ․ 수전수: 366수전 증가 ․ 인구수: 1,235명 감소 ⇒ 1인 가구 증가로 수전수가 597수전 증가하였으나, 인구수 1,101명 감소 및 코로나19영향으로 다중이용시설, 공공기관의 사용량 감소로 전년 대비 공급량이 17천㎥ 감소함.

중블록	6월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
신정4중블록 (강환희)	530	618	88	16.60	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 0건 ․ 수전수: 215수전 증가 ․ 인구수: 1,256명 감소 ⇒ 1인가구등의 증가로 수전수 215 증가 및 코로나19의 영향 등으로 전년대비 공급량이 88천㎥ 증가.
신정6중블록 (홍은철)	376	332	-44	-11.70	․ 누수탐지: 2건 ․ 수전수: 95수전 증가 ․ 인구수: 6,490명 증가 ⇒ 항동지구 입수로 인하여 인구수가 증가 하였으나 코로나19 영향으로 공급량 감소.
대방4중블록 (김정운)	1,478	1,496	18	1.22	․ 누수복구: 9건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 586㎥ 감소 ․ 수전수: 96수전 증가 ․ 인구수: 2,960명 감소 ⇒ 구로동 573번지 노후관 정비 이후 공급량 감소 예상(D=400mm, L=90m)
금천1중블록 (최형석)	157	165	8	5.10	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 0㎥ ․ 수전수: 16수전 증가(다량급수처 1개 증가) ․ 인구수: 42명 증가 ⇒ 전년대비 공급량 다소 증가하였으나, 큰 특이사항 없음.
독산중블록 (최형석)	415	425	10	2.41	․ 누수복구: 7건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 270㎥ ․ 수전수: 122수전 증가, 인구수: 144명 감소 ⇒ 1인 가구의 증가로 수전수가 122수전 증가하였으며, 전년대비 공급량도 10천톤 증가하여 유수율이 소폭 감소하였음.(인구수 감소 영향)
목2중블록 (박성자)	868	900	32	3.69	․ 누수탐지(1건): 방지량 307㎥ ․ 수전수(443) 및 인구수(1,329) 증가 ․ 코로나19로 인한 다량급수처 사용량 감소
목3중블록 (김민서)	1,152	1,150	-2	-0.17	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 6건 ⇒ 방지량 : 139㎥/일 ․ 수전수: 340수전 증가(1인 가구수 증가) ․ 인구수: 271명 감소 ⇒ 인구수는 271명 감소하였으나, 수전수가 340수전 증가하였고. 전년대비 공급량이 2천㎥ 감소하고 목1중블록과 목3중블록간 보정 실시(일 7,000여톤)
목4중블록 (홍성철)	496	537	41	8.27	전년도 대비 수전수 1,796 증가(증 9.68%) 다세대주택 다량신축으로 인한 수전수/공급량 증가 코로나19 영향으로 인한 물사용릉 증가(손씻기등 개인위생)

중블록	6월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
신월2중블록 (이동섭)	514	510	-4	-0.78	․ 수전수: 수전 207증가 ․ 인구수: 774명 감소 ⇒ 인구수는 774감소하였으나 수전수 207명 증가 ⇒ 마곡지구 개발로 수전수는 증가했으나 인구수 감소로인해 공급량 감소
우장산중블록 (오장록)	1,558	1,515	-43	-2.76	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 582㎥/일 ․ 수전수: 1,143수전 증가 ․ 인구수: 2,300명 감소 ⇒재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,300명 감소하여 공급량이 42천㎥ 감소하였으며, 화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환으로 공급량 보정 중으로 정확한 공급량 산출 어려움
화곡중블록 (지예솔)	504	515	11	2.18	누수복구: 0건, 누수탐지: 0건 수전수: 2,548수전 증가 6월기준 유수율 % 다세대주택 다수 신축으로 인한 수전수(인구) 및 공급량 증가 코로나19영향으로 학교, 체육시설 물사용량 감소