문서번호	건축부-9916
결재일자	2017.6.12.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
★주무관		환경시설과장	건축부장
협 조
	건축총괄과장
	의료시설과장
	문화시설과장
	복지시설과장
	건축관리과장
	주무관

『풍수해 우기 대비 재난취약시설』

건설공사장 안전점검 추진계획

2017. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『풍수해 우기 대비 재난취약시설』

건설공사장 안전점검 추진계획

2017년 풍수해 대비 우기로 인한 재난 발생이 우려되는 취약시설에 대해 일제점검을 시행하여 재난사고를 예방하고자 함.

1		추진개요

□ 추진근거

○ 우기대비 재난취약시설 안전점검 철저(시설안전과-8229(’17.06.05)호)

○ 우기대비 재난취약시설(건설공사장) 안전점검후 결과 제출 협조요청(방재시설부-9671(’17.06.07)호)

□ 추진목적

○ 우기 대비 재난취약시설 사전점검/안전조치를 통한 사고예방

○ 재난취약시설 합동점검을 통한 개선방향 도출

2		추진계획

□ 점검계획

○ 점검기간 : ’17. 06. 12. ~ ’17. 06. 30.

- 조치기간 : ’17. 06. 24. ~ ’17. 06. 30.(7일간)

○ 점검대상 : 건축부 내 공사현장(붙임1 참고)

○ 점검방법 : 공사관리관, 기술지원감리원, 책임관리원, 현장소장 합동점검

- 전기·가스 안전공사 등 관련기관, 건축사협회, 안전관리자문단등 협조

□ 주요 점검사항(붙임2 참고)

○ 전반적인 외관형태를 관찰하여 계절적으로 우기에 발생할 수 있는 붕괴 등 위험요인

○ 수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태

○ 공사장 주변 배수로, 빗물받이 및 침사지 정비, 사면보호 조치

○ 굴착공사장 도로 함몰 등 사전 점검·정비 철저

○ 기상상황 예의주시, 공사장 안전관리강화 및 상황비상연락 체계유지

3		행정사항

○ 경미한 사항은 현장조치하고 재난 위험도가 높은 시설은 정밀안전진단 등 시행, 필요에 따라 사용제한(금지), 대피명령 이행

○ 각 현장에서는 지적사항에 대해 조치완료 후 ’17.06.30.까지 결과 제출

※ 즉시 시정조치가 불가한 사항에 대해서는 처리계획 제출

붙임 : 1. 건축부 공사현황                         1부.

2. 자료 건설공사장 안전점검표 및 제출양식  1부.  끝.