건축공사장 위험물검사 결과보고

2017. 1.

서울소방재난본부

(예 방 과)

건축공사장 위험물검사 결과 보고

건축공사장에서 사용되는 위험물에 의한 화재발생요인을 사전에 제거하고 자율적인 위험물 안전관리 의식을 고취시키기 위해 실시한 소방검사 결과임

Ⅰ		검 사 개 요

□ 기    간 : 2016. 11. 14. ~ 12. 16.

□ 대    상 : 건축공사장 389개소

※ 소방시설 착공신고 한 연면적 5,000㎡ 이상 건축공사장

(2016.10월30일 기준)

구분 계(개소)	5천㎡이상~ 1만㎡미만	1만㎡이상~ 3만㎡미만	3만㎡이상
389	111	137	141

□ 방    법 : 소방서별 자체계획에 의한 검사반 편성(불시검사)

※ “건축공사장 소방안전대책(예방팀)”과 병행 추진

□ 내    용

❍ 검사 전 확인사항

- 지정수량 이상 위험물의 임시 저장․취급 승인 여부

- 법령위반 및 사고발생 이력

❍ 검사 시 확인사항

- 지정수량 미만․소량 위험물의 저장․취급기준 준수 여부

- 위험물 임시저장․취급 장소의 시설 기준 적합 여부

- 공사장 내 무허가․불법위험물시설의 저장․취급 여부 확인

- 공정별 위험물 사용 여부 확인

Ⅱ		검 사 결 과

총    평

◈ 2016. 11. 14. ~ 12. 16.까지 서울시내 연면적 5,000㎡ 이상 건축공사장을 대상으로 소방검사를 실시한 결과

❍ 전체 389개소 중 367개소(완공, 공사중단 등 22개소 미실시)에 대해 소방검사를 실시하여 불량대상 2개소를 적발하고 38건의 불량사항을 조치함

- 입    건 : 0건(0%)

- 과 태 료 : 2건(5.3%)

- 행정명령 : 0건(0%)

- 현지시정 : 36건(94.7%)

❍ 건축공사장 관계인 위험물안전관리 교육 995명 실시

❍  2016년 상반기 대비 건축공사장 검사대상이 56개소 증가하였고(333개소 → 389개소), 불량사항 조치실적은 11건 증가하였음

(27건 → 38건)

❍ 주요 위반내용은 소량 위험물 저장·취급기준 위반, 위험물 표지 기재사항 미비, 위험물 저장환경 개선 필요 등이었음

❍ 건축공사장의 안전한 위험물 저장·취급 환경조성을 위해 지정수량 이상 위험물 저장·취급 시 임시 저장·취급장소 승인을 받도록 지속적인 안내가 필요할 것으로 사료됨

□ 기    간 : 2016. 11. 14. ~ 12. 16.

□ 대    상 : 전체 389개소 중 367개소 실시

※ 소방검사 미실시 : 22개소(완공, 공사중단 등)

□ 결    과 : 양호 365개소 / 불량 2개소

※

※ 건축공사장 관계인 위험물안전관리 교육 : 995명 실시

□ 조치내역 : 총 38건 조치완료

❍ 입     건 : 0건

❍ 과  태  료 : 2건

- 서울시 위험물안전관리조례 위반(소량 위험물 저장·취급기준)

❍ 행정명령 : 0건

❍ 현지시정 : 36건

- 위험물 간이 저장시설 및 소화기 분산 배치

- 지정수량 미만 유류저장소 보유공지 미확보 등 위험물 저장환경 개선

- 위험물표지판 기재사항 수정 등

위험물 간이 저장소	건축공사장 현장 점검	건축공사장 관계인 교육

Ⅲ		행 정 사 항

❍ 건축공사장 규모별 여건을 고려하여 위험물 안전관리 및 지도를 내실있게 실시하여 주시고,

❍ 위험물 안전관리 미흡대상에 대해서는 해당 소방서에서 지속적인 관심을 가지고 동일사항에 대해 재차 적발되지 않도록 지도·관리하여 주시기 바랍니다.  끝.