검 토 의 견 서(최종)

/

□ 대상사업(각종 개발사업 인·허가시)

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	건축허가 신청에 따른 협의	금천구 독산동 335-4호	규모 : 지하1층/지상7층,5개동, 연면적 4,359.87㎡ 용도 : 공동주택(40세대), 오피스텔 20실	금천구 건축과 -19997 (‘16.10.07.)

□ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

빗물관리

○″서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례″제8조 및 제9조에 따른 저영향 개발 사전협의와 관련, 인터넷 건축행정 종합정보시스템으로 작성하여 제출한 도서와 같이 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설을 도입하되,

○ 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 저류·침투가 이루어 질 수 있도록          계획(보도·노면보다 낮게 설치)하고,

○ 토사, 도로분진, 낙엽 등 협잡물 또는 침전물의 유입으로 빗물관리시설이  막히지 않도록 조치할 것

- 협잡물 또는 침전물 막힘방지시설 또는 청소시설 등을 설치하거나 청소 및 유지관리가 용이하도록 빗물관리시설을 설치할 것.

※ 투수포장은 ‘서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’ 에 따라 시행

※ 투수기능 확보를 위해 투수기층 등을 서울시 기준에 따라 시행하고, 자체 투수블록의 경우 ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」 시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용)

○ 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일이내에 따로붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과(감리확인)를 회신하여 주시기 바람.

물재이용

○″물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙″제3조에 따라 빗물이용시설 설치 후 빗물이용시설 설치신고서를 소재지 관할 구청장에게 제출할 것.

수  질

○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요

수질오염

총량관리

○ ″수질오염총량관리기본방침″제27조 및 제28조에 따른 수질오염총량관리시행지역   으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을 다음과 같이 할당하며,

단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
			소계	점	비점
안양A	2018	BOD	0.27	0.20	0.07
		T-P	0.015	0.013	0.002

○ 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로  연면적 또는 토지면적이 10%이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

토  양

○ 토양환경보전법 제11조(토양오염의 신고 등)에 따라 사업시행(공사)과정에서 오염된 토양이 발견될 경우 소재지 관할 구청장에게 신고해야하며,

○ 토양환경보전법 제15조3(오염토양의 정화)에 따라 정화대책 수립 제시