붙 임		1. 고덕차량기지 및 상일동 선로도 및 시스템 배치도

1. 고덕차량기지선로도 및 주요 시스템 변경사항

설 명:	구 분	설 명
	연동장치 교체	기존 외산 연동장치(US&S)를 국산품으로 교체
	유치선 2선 증설	선로전환기 2대 (129, 172), 신호기 2대 (81H, 82H) PDT 설비 2대(S21T, S22T) PF궤도회로(172T) 추가
	시험선 개량	AF궤도회로 추가 (T9T) 시험선 현장신호설비(ODL, TWC, PSM) 위치 이동
	입출고선 추가 (하남방향)	신호기 2대(1C, 2C), 선로전환기 1대(171) 추가 PF궤도회로 변경(03T→171T)
[신호기계실 배치도]

2.  상일동 선로도 및 주요 시스템 변경사항

설 명:	구 분	설 명
	연동장치 교체	기존 외산 연동장치(US&S)를 국산품으로 교체
	H1 연결선 증설	선로전환기 1대(105), 신호기 3대(8,10H,11H) 추가 PF궤도회로 1대 추가(105T) AF궤도회로 7대 추가(901T,903T,901T,905T,904T, 105NRL, 902T, 904T, 906T) TWC 추가 (544W3)
[신호기계실 배치도]

끝.