“취 ․ 정수장 위기관리”

현장조치 행동 매뉴얼 교육

2014. 5. 29(목)

영등포아리수정수센터

상수도 초기지휘 재난분야 매뉴얼

□ 국가위기관리기본지침(훈령 제285호)에 의한 매뉴얼

연 번	매뉴얼	관리부서	관리과
1	『식용수 공급사고』현장조치 행동매뉴얼	생산부	생산관리과
2	『가뭄』현장조치 행동매뉴얼	급수부	배수과
3	『상수도공사 붕괴』현장조치 행동매뉴얼	시설안전부	시설과
4	『풍수해』관리매뉴얼	시설안전부	시설과
5	『상수도누수』현장조치 행동매뉴얼	시설안전부	누수방지과

□ 행동매뉴얼 목록 일치화 작업

1 테러대비

1-1. 중앙감시제어시스템 이상(사이버테러 등)

1-2. 불순분자 침입, 독극물 투여 대비

1-3. 주요시설 피습(불순분자 침입 등)

2 화재 및 안전사고 예방대비

2-1. 수처리연구실 안전사고

2-2. 공동구 사고발생

2-3. 화재발생시 행동요령

3 수질사고 대비

3-1. 취수원 수질이상(기름유입, 조류다량발생, 암모니아성질소 급상승 등)

3-2. 정수약품 부적정투입시 조치사항

3-3. 약품투입기 비정상 가동

3-4. 배출수처리장 수질오염사고

4 전기사고대비

4-1 취․정수장 정전사고 발생

5 가스 및 정수약품 누설 대비

5-1. 염소투입설비(염소가스 누출 등)사고 발생

5-2. 정수약품누출(탱크, 배관파손 등), 수동투입요령

5-3. 오존가스 누출 등 사고발생

6 누수사고 대비

6-1. 도․송수관 누수사고

7 생산중단 사고대비

7-1. 정수장간 연계 등 비상급수 운영 체계

8 기 타

8-1. 제어실 통신이상

□ 대응요령 등

○ 사고시 대응 체계

- 비상연락 체계

- 대책기구 편성 및 임무

- 돌발사고 비상연락 체계도(긴급복구업체 지정, 정전시 등)

- 유관기관 비상연락망

- 행동매뉴얼 유형별 보고체계, 담당자 지정 등

□ 행정사항

○ 전직원 매뉴얼 숙지

○ 매뉴얼 바인더화 중앙감시제어실 상시 비치

○ 정수장별 방재장비 및 개인보호장비 보관위치 숙지로 비상시 대처

취․정수장별 방재장비 및 보호장비

위치 장 비		1정수장			2정수장			중 앙 제어실	풍 납 취수장
		염소실	오존실	송수펌프실	염소실	오존실	송수펌프실
염소	공기 호흡기	1식	-	1식	3식	-	1식	2식	3식
	방 독 면	3개	-	3개	4개	-	3개	3개	5개
	보 호 복	4벌	-	5벌	3벌	-	4벌	-	5벌
	보 호 장화	2족	-	1족	6족	-	1족	-	10족
	보 호 장갑	1컬레	-	2켤래	4컬레	-	2켤래	-	4컬레
	휴 대 용 가스감지기	2대	-	-	2대	-	-	-	1대
	보 안 경	3개	-	-	3개	-	-	-	2개
	응급 장 비	2set	-	-	1set	-	-	-	1set
	공기압축기	1대	-	-	1 대	-	-	-	1set
	소 석 회 살 포 기	2대	-	-	3대	-	-	-	1대
	소 석 회	160kg	-	-	180kg	-	-	-	300kg
	풍 향 계	1식	-	-	1식	-	-	-	1식
오존	마스크,필터	-	2set	5set	-	3set	5set	-	-
	휴대용검출기	-	-	1대	-	-	1대	-	-