2021년 제2차 안전영향평가 확정 및 제19차 구조안전

전문위원회 심의 상정목록

<2021. 12. 15.(수) 14:00, 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)>

연 번	사 업 명 (주관부서)	위 치 (대지면적)	용 도	건축개요	신청구분	설 계 자 (건축/구조/토목)	비 고
					심의내용
1	금천구 시흥동 996번지 종합병원 신축공사 (금천구 건축과)	금천구 시흥동 996번지 일대 (24,720.60㎡)	의료시설(종합병원)	- 용적률 : 353.06% - 연면적 : 87,279.24㎡ - 층 수 : 지하5/지상18 - 최대굴착깊이 : 28.72m - 최고높이 : 99.50m	신규	㈜간삼건축/ ㈜센구조연구소/ 시지이엔씨㈜
					안전영향평가 확정
2	강북구 삼양사거리 특별계획 구역3 주거복합 신축공사 (강북구 주택과)	강북구 미아동 703-149번지 일대 (9,266.20㎡)	공동주택(497세대), 근린생활시설, 판매시설 등	- 용적률 : 579.58% - 연면적 : 86,153.14㎡ - 층 수 : 지하5/지상29	보고 (‘21 17차)	㈜해안종합 건축사사무소/ ㈜신화에스디지/ 에이스올
					구조안전
3	마포구 신촌지역 4-15 도시정비형 재개발사업 (마포구 도시계획과)	마포구 노고산동 107-46번지 일대 (2,534.30㎡)	공동주택(299세대), 업무시설(34실), 근린생활시설, 노유자시설	- 용적률 : 994.45% - 연면적 : 36,618.30㎡ - 층 수 : 지하6/지상23	신규	한림건축씨엠 종합건축사사무소/ 크로스구조/ ㈜세한이엔씨
					구조안전
4	금천구 독산동 292-6번지 외 11필지 역세권 청년주택 신축공사 (금천구 주택과)	금천구 독산동 292-6번지 일대 (2,942.20㎡)	공동주택(589세대), 근린생활시설	- 용적률 : 999.34% - 연면적 : 42,373.38㎡ - 층 수 : 지하6/지상32	신규	㈜종합건축사사무소 동우건축/ ㈜센구조연구소/ ㈜지반솔루션
					구조안전
5	서초구 서초동 1593-13 일원 오피스텔 신축공사 (서초구 건축과)	서초구 서초동 1593-13 외 9필지 (3,048.10㎡)	업무시설(399실), 근린생활시설	- 용적률 : 1,039.64% - 연면적 : 46,180.48㎡ - 층 수 : 지하6/지상22	신규	㈜아이앤디자인/ 기술사사무소 명구조/ 씨앤유플러스㈜
					구조안전

총 5건[안전영향평가 확정 1건(신규 1건), 구조안전 4건(보고 1건, 신규 3건)]