2021년 제18차 굴토 전문위원회 심의 상정목록

<2021. 11. 17.(수) 09:30, 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)>

총 7건(보완 1건, 신규 6건)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (건축/구조/토목)	비고
					심의내용
1	성북구 삼선5구역 주택재개발 정비사업 (성북구 주거정비과)	성북구 삼선동1가 260-1번지 일대 (45,411.20㎡)	공동주택(1,223세대), 부대복리시설, 근린생활시설	- 용적률 : 230.51% - 연면적 : 174,540.89㎡ - 층 수 : 지하4/지상18 - 최대굴착깊이 : 24.26m - 흙막이 공법 •벽체공법 : H-PILE+토류판(숏크리트) •지보공법 : 제거식 ANCHOR+STRUT •차수공법 : S.G.R GROUT	보완 (‘21년 15차)	㈜코레스 엔지니어링 건축사사무소/ ㈜하이구조/ ㈜세방이앤에스
					굴토계획
2	마포구 신촌지역 마포4 도시정비형 재개발구역 4-15지구 주상복합 신축공사 (마포구 도시계획과)	마포구 노고산동 107-46번지 일대 (3,268.00㎡)	공동주택(299세대), 오피스텔(34실), 근린생활시설, 노유자시설	- 용적률 : 994.45% - 연면적 : 36,618.30㎡ - 층 수 : 지하6/지상23 - 최대굴착깊이 : 31.66m - 흙막이 공법 •벽체공법 : C.I.P •지보공법 : 건축슬래브 지지 •차수공법 : S.M.I GROUTING	신규	㈜한림건축씨엠종합건축사사무소/ ㈜네오크로스 구조엔지니어링/ ㈜세한이엔씨
					굴토계획
3	서대문구 영천구역 주택재개발 정비사업 (서대문구 도시재정비과)	서대문구 영천동 69-20번지 일대 (6,744.90㎡)	공동주택(199세대), 오피스텔, 판매시설	- 용적률 : 399.67% - 연면적 : 51,469.21㎡ - 층 수 : 지하5/지상23 - 최대굴착깊이 : 25.50m - 흙막이 공법 •벽체공법 : H-PILE+C.I.P •지보공법 : SLAB지지, 제거식 ANCHOR •차수공법 : S.G.R GROUTING	신규	㈜해승종합 건축사사무소/ ㈜아림구조 엔지니어링/ ㈜아남이엔지
					굴토계획
4	마포구 신수동 91-90번지 일원 무쇠막 지역주택조합 주택건설사업 (마포구 주택과)	마포구 신수동 91-90번지 일대 (12,968.00㎡)	공동주택(488세대), 부대복리시설, 판매시설, 근린생활시설	- 용적률 : 406.95% - 연면적 : 52,773.18㎡ - 층 수 : 지하4/지상28 - 최대굴착깊이 : 24.31m - 흙막이 공법 •벽체공법 : 겹침CIP, H-Pile+(토류판) SHORTCRETE •지보공법 : ANCHOR, STURUT, 이열자립식, 철골지지(탑다운,SPS) •차수공법 : A.D 그라우팅	신규	㈜참건축사사무소/ ㈜동양구조/ ㈜한보엔지니어링
					굴토계획
5	동대문구 휘경3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 (동대문구 주거정비과)	동대문구 휘경동 172번지 일대 (49,097.00㎡)	공동주택(1,806세대), 부대복리시설	- 용적률 : 299.90% - 연면적 : 223,403.88㎡ - 층 수 : 지하3/지상35 - 최대굴착깊이 : 14.60m - 흙막이 공법 •벽체공법 : C.I.P •지보공법 : E/ANCHOR, STRUT •차수공법 : S.G.R	신규	㈜무영건축/ ㈜제이텍구조 엔지니어링/ ㈜미림엔지니어링
					굴토계획
6	강동구 고덕강일 3단지 공공주택 신축공사 (공공주택과)	강동구 강일동 174번지 일대 (51,845.00㎡)	공동주택(1,305세대), 부대복리시설	- 용적률 : 199.97% - 연면적 : 178,021.26㎡ - 층 수 : 지하2/지상29 - 최대굴착깊이 : 9.24m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP, H-PILE+토류판 •지보공법 : ANCHOR, STRUT, RAKER •차수공법 : S.G.R	신규	㈜해안종합 건축사사무소/ ㈜신화에스디지/ 케이비이티에스(주)
					굴토계획
7	성북구 장위4구역 주택재개발 정비사업 (성북구 주거정비과)	성북구 장위동 62-1번지 일대 (153,501.00㎡)	공동주택(2,840세대)	- 용적률 : 261.21% - 연면적 : 443,295.56㎡ - 층 수 : 지하3층/지상31층 - 최대굴착깊이 : 15.40m - 흙막이 공법 •벽체공법 : 토류판 •지보공법 : EARTH ANCHOR •차수공법 : S.M.I	신규	㈜성일종합 건축사사무소/ ㈜아람구조/ 에스큐엔지니어링(주)
					굴토계획