2022년 제3차 굴토 전문위원회 심의 상정목록

<2022. 2. 24.(목) 14:00, 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)>

총 2건(신규 2건)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (건축/구조/토목)	비고
					심의내용
1	구로구 천왕역세권 공공임대주택 도시정비형 재개발사업 (구로구 도시계획과)	구로구 오류동 213번지 일대 (10,082.07㎡)	공동주택(440세대), 부대복리시설, 판매시설, 근린생활시설	- 용적률 : 442.18% - 연면적 : 73,641.98㎡ - 층 수 : 지하4층/지상26층 - 최대굴착깊이 : 20.56m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP 공법 •지보공법 : 역타공법(SlabB지지공법) •차수공법 : SGR Grouting 공법	신규	㈜진한 건축사사무소/ ㈜CWS엔지니어링/ ㈜정민지오테크
					굴토계획
2	도봉구 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업 (도봉구 건축과)	도봉구 창동 1-23번지 일대 (50,149.30㎡)	문화 및 집회시설, 판매시설, 업무시설	- 용적률 : 131.95% - 연면적 : 119,218.29㎡ - 층 수 : 지하2층/지상6층 - 최대굴착깊이 : 16.25m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP공법(외부) H-Pile+토류판(내부) •지보공법 : 역타공법(Slab지지공법) 제거식Anchor 공법 Strut 공법, Raker 공법 •차수공법 : ASG Grouting 공법	신규	㈜정림건축종합 건축사사무소/ ㈜더나은구조 엔지니어링/ 지에스이앤씨㈜
					굴토계획