2022년 제4차 굴토 전문위원회 심의 상정목록

<2022. 3. 10.(목) 14:00, 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)>

총 3건(변경 2건, 신규 1건)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (건축/구조/토목)	비고
					심의내용
1	노원구 상계동 1049-71 역세권 청년주택 신축공사 (노원구 도시재생과)	노원구 상계동 1049-71번지 일대 (2,379.00㎡)	공동주택(443세대), 근린생활시설	- 용적률 : 799.24% - 연면적 : 26,841.0321㎡ - 층 수 : 지하4층/지상23층 - 최대굴착깊이 : 23.56m - 흙막이공법 •벽체공법 : CIP+ACT PILE 공법 •지보공법 : Strut 공법 •차수공법 : SGM Grouting 공법	변경	㈜A&G건축/ ㈜센구조/ ㈜세츠이엔지
					굴토계획
2	서초구 신반포 4지구 재건축정비사업 (서초구 주거개선과)	서초구 잠원동 60-3번지 일대 (158,555.70㎡)	공동주택(3,307세대), 근린생활시설	- 용적률 : 299.97%(공동주택), 239.22%(근린생활시설) - 연면적 : 22,745.80㎡(공동주택), 2,245.24㎡(근린생활시설) - 층 수 : 지하4층/지상35층 - 최대굴착깊이 : 19.0m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP 공법 •지보공법 : 제거용 Anchor, Nail 공법, Strut 공법 •차수공법 : SGM Grouting 공법	변경	㈜ANU/ ㈜3DS/ ㈜다산이엔지
					굴토계획
3	용산구 갈월동 98-6 역세권 청년주택 신축공사 (주택공급과)	용산구 갈월동 98-6번지 일대 (1,892.20㎡)	공동주택(269세대), 근린생활시설, 문화 및 집회시설	- 용적률 : 999.642% - 연면적 : 23,738.11㎡ - 층 수 : 지하4층/지상24층 - 최대굴착깊이 : 28.76m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP 공법 •지보공법 : 역타공법(Slab지지공법) •차수공법 : SMI Grouting 공법 Twin Jet Grouting 공법	신규	㈜다보건축사사무소/ ㈜가온구조 엔지니어링/ ㈜지오그룹이엔지
					굴토계획