2022년 제15차 굴토 전문위원회 심의 상정목록

<2022. 10. 5.(수) 16:00, 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)>

총 2건(신규 2건)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (건축/구조/토목)	비고
					심의내용
1	중구 동국대학교 로터스관 증축공사 (중구 건축과)	중구 장충동2가 192-5번지 일대 (153,698.40㎡)	교육 및 연구시설	- 용적률: 118.72% - 연면적: 25,040.34㎡ - 층 수: 지하6층/지상3층 - 최대굴착깊이: 28.41m - 흙막이 공법 •벽체공법: CIP공법, H-Pile+숏크리트공법 •지보공법: 슬래브지지공법(SPS공법) •차수공법: ASG공법	신규	㈜금성종합건축/ ㈜환구조/ ㈜나우지오컨설턴트
					굴토계획
2	구로구 개봉동 림괄지역주택조합 공동주택 신축공사 (구로구 주택과)	구로구 개봉동 199-4번지 일대 (5,113.00㎡)	공동주택(302세대), 근린생활시설, 노유자시설	- 용적률: 497.94% - 연면적: 40,108.54㎡ - 층 수: 지하4층/지상28층 - 최대굴착깊이: 10.95m - 흙막이 공법 •벽체공법: CIP공법 •지보공법: 슬래브지지공법(CWS공법) •차수공법: ASG공법	신규	㈜정안건축종합건축사사무소/ ㈜도화구조/ 씨앤유플러스㈜
					굴토계획