2022년 제19차 굴토 전문위원회 심의 상정목록

<2022. 12. 15.(목) 14:00, 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)>

총 1건(보고 1건)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (건축/구조/토목)	비고
					심의내용
1	중구 동국대학교 로스터관 증축공사 (중구 건축과)	중구 장충동2가 192-5번지 일대 (153,698.40㎡)	교육연구시설	- 용적률: 118.72% - 연면적: 25,040.34㎡ - 층 수: 지하6층/지상3층 - 최대굴착깊이: 28.41m - 흙막이 공법 •벽체공법: CIP공법, H-Pile+숏크리트공법 •지보공법: 역타슬라브지지공법(SPS공법) •차수공법: ASG공법	보고 (‘22 15차)	㈜금성종합건축/ ㈜환구조/ ㈜나우지오컨설턴트
					굴토계획